PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Ugunsdzēsēju josta ar karabīni**

| **Nr.**  **p.k.** | **Parametrs** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst: | 2016.gada 9.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK;  Latvijas standarti: LVS EN 358:2019 "Individuālie aizsardzības līdzekļi darba pozīcijas nodrošināšanai un kritiena novēršanai no augstuma. Jostas un saites darba pozīcijas nodrošināšanai vai kustības ierobežošanai" vai ekvivalents;  LVS EN 362:2005 "Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma - Savienotāji" vai ekvivalents;  LVS EN 365+AC:2020 "Individuālie aizsardzības līdzekļi kritienu novēršanai no augstuma. Vispārējas prasības lietošanas, apkopes, periodiskās pārbaudes, remonta, marķēšanas un iesaiņošanas instrukcijām" vai ekvivalents. |  |
| **Vispārējais apraksts:** | | | |
| 2. | Pielietojums: | Ugunsdzēsēja josta, kas aprīkota ar speciālu drošības sistēmu, paredzēta ugunsdzēsēju darba drošības nodrošināšanai augstumā un agresīvā vidē (vizuālais attēls tehniskās specifikācijas pielikumā). |  |
| 3. | Pielietošanas temperatūras diapazons | vismaz no -200C līdz +1500C. |  |
| 4. | Konstrukcija | Josta ar piestiprinātu drošības sistēmu (“štropi” vai tam paredzēta materiāla striķi apvalkā ar piestiprinātu karabīni), uz jostas paredzēta ierīces karabīnes stiprināšanai. Jostas aizdare izvietota divās rindās. Paredzēt jostas garuma regulēšanas iespēju. Paredzēta vieta ugunsdzēsības cirvja, maksts stiprināšanai. |  |
| 5. | Materiāls | Izturīgs pret tūlītēju aizdegšanos paaugstinātas temperatūras iedarbībā. Nodilumizturīgs. Pie apkārtējas vides temperatūras +1500C noturība vismaz 3 min. Ūdens izturība vismaz 1 stunda. Atklātas uguns noturība vismaz 15 sekundes. |  |
| 6. | Jostas platums | Robežās no 80 mm līdz 85 mm. |  |
| 7. | Jostas garums | Lietošanai ar vidukļa apkārtmēru no 800 mm līdz 1300 mm. |  |
| 8. | Jostas svars ar karabīni | Ne vairāk kā 1500 g. |  |
| 9. | Jostas aizdares sprādze | Ar divrindu aizdari. |  |
| 10. | Speciālā drošības sistēma | "Štrope" vai tam paredzēta materiāla striķi apvalkā ar piestiprinātu karabīni, garums bez karabīnes 70-75 cm. Karabīnes atveres platums 30-35 mm. |  |
| 11. | Marķējums | atbilstoši  - 2016.gada 9.marta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK; - standarta LVS EN 365 vai ekvivalents, prasībām. - CE marķējums. |  |
| 12. | Iesaiņojums | Katrai jostai atsevišķs iesaiņojums (piem. caurspīdīgs iesaiņojums, maisiņš ar aizlīmējamu aizdari). Klāt pievienota lietošanas un kopšanas instrukcija. |  |
| 13. | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža. |  |
| 14. | Lietošanas un kopšanas instrukcija | Detalizēta latviešu valodā par pielietošanu un nepieciešamo kopšanu un to termiņiem, ar attēliem, kas uzskatāmi paskaidro tekstuālo daļu. |  |
| 15. | Informatīva rakstura attēls |  |  |
| 16. | Piegādes termiņš | ne vairāk kā 90 dienas. |  |
| 17. | Preces identificēšana | Precei jābūt identificējamai, aprīkotai ar individuālo numuru, kas būtu preces neatņemama sastāvdaļa (piemēram, elektroniskais čips vai cits ekvivalents piegādātāja piedāvāts risinājums, kas nodrošinās preces identificēšanu visā tas lietošanas laikā). |  |
| 18. | Minimālais pasūtījuma daudzums | Pretendents nevar noteikt minimālo pasūtījuma daudzumu. |  |
| 19. | Piegādes prasības | Precei jābūt jaunai, nelietotai, pārbaudītai un darba kārtībā, **izgatavošanas gads - ne agrāk kā viens gads no pasūtīšanas brīža**. |  |
| 20. | Ekspluatācijas instrukcija  un lietošanas pamācība: | Detalizēta, latviešu valodā papīra formā ar vajadzības gadījumā ievietotiem attēliem atbilstoši iekļautam tekstam ar paskaidrojumiem par pielietošanu, to apkopi un drošības prasībām |  |
| 21. | Piegādes adrese | Rīgas pilsētas teritorija. |  |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, piegādes, transporta pakalpojumi u.c.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prece** | **Mērvienība** | **Cena EUR bez PVN** |
|  |  | 1 gab. |  |
| **Piedāvājuma summa kopā EUR bez PVN** | | |  |
| **PVN \_\_\_\_\_%** | | |  |
| **Piedāvājuma summa kopā EUR ar PVN** | | |  |

**Norēķinu kārtība:** ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

**Piegādes termiņš:** ne vairāk kā 90 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: **liga.kigitovica@vugd.gov.lv**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663