PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |
| Piedāvājuma derīguma termiņš |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

**Uzlīmju piegāde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
|  | **Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici).**  Krāsa: melna**.** Pielietojamas gan iekštelpās, gan āra apstākļos. Uzlīmes izturīgas pret virsmas mehānisku bojāšanu, saules gaismu, mitrumizturīgas un luminiscējošas. Termoizturīgas vismaz 100˚C. Paredzētas līmēt uz aizsargķiverēm. Nepieciešamo apzīmējumi paraugi un prasības. Cipari: 1-10, var veidot viencipara un daudzciparu skaitļus. Cipari var tikt aizvietoti ar alfabēta lielajiem un mazajiem burtiem. Uzlīmes izmērs un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Uzlīmes uzbūve: odere / līmplēve / transportplēve. Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši. |  |
| **1.1.** | Cipara (burta) augstums 25mm.  Uzlīmes izmērs 40x40mm  Vizuāls attēls: |  |
| **1.2.** | Cipara (burta) augstums 25mm.  Līnijas izmērs 4x40mm.  Attālums starp cipariem (burtiem) līdz līnijai apakšā 3mm.  Vizuāls attēls: |  |
| **1.3.** | Cipara (burta) augstums 25mm.  Līnijas izmērs 4x40mm.  Attālums starp cipariem (burtiem) līdz līnijai apakšā 3mm.  Vizuāls attēls: |  |
| **1.4.** | Cipara (burta) augstums 25mm.  Apļa diametrs 50mm, līnijas biezums 4mm.  Vizuāls attēls: |  |
| **1.5.** | Cipara (burta) augstums 25mm.  Kvadrāta rāmja vienas malas izmērs 50mm, līnijas biezums 4mm.  Vizuāls attēls: |  |
| **1.6.** | Cipara (burta) augstums 25mm.  Kvadrāta rāmja vienas malas izmērs 50mm, līnijas biezums 5mm.  Vizuāls attēls: |  |
| **1.7.** | Burta augstums 31mm.  Trīsstūra rāmja vienas malas izmērs 70mm, līnijas biezums 4mm.  Vizuāls attēls: |  |
|  | **Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici).**  Krāsa: 1+0. Izmērs: 517mm x 270mm (± 5mm). Pielietojamas uzlīmēšanai uz autotransporta un laivu alumīnija un gumijas taisnajām un liektajām virsmām. Izturīgas pret virsmas mehānisku bojāšanu, saules gaismu, mitrumizturīgas, luminiscējošas. Cipari: 1-10, var veidot viencipara un daudzciparu skaitļus. Cipari var tikt aizvietoti ar alfabēta lielajiem un mazajiem burtiem, veidojot tekstu. Telefona klausules piktogramma. Uzlīmes izmērs un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Uzlīmes uzbūve: odere / līmplēve / transportplēve. Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši.  Vizuāls attēls: |  |
|  | **Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici).**  Krāsa: 4+0. Izmērs: līmējamā virsma – Ø 264 mm (± 1mm), nobeiguma apļa līnija Ø 254 mm (± 1mm). Pielietojamas uzlīmēšanai uz autotransporta taisnajām un liektajām virsmām. Izturīgas pret virsmas mehānisku bojāšanu, saules gaismu, mitrumizturīgas. VUGD emblēma. Uzlīmes izmēri un krāsu toņi tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši.  Vizuāls attēls: |  |
|  | **Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici).**  Krāsa: 4+0. Izmērs: 400mm x 90mm. Pielietojamas uzlīmēšanai uz autotransporta taisnajām un liektajām virsmām. Izturīgas pret virsmas mehānisku bojāšanu, saules gaismu, mitrumizturīgas. VUGD emblēma, pilns dienesta nosaukums, rekvizīti. Uzlīmes izmērs un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši. Uzlīmes uzbūve: odere/līmplēve/transportplēve.  Vizuāls attēls: |  |
|  | **Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici).**  Pielietojamas uzlīmēšanai uz autotransporta taisnajām un liektajām virsmām. Izturīgas pret virsmas  mehānisku bojāšanu, saules gaismu, mitrumizturīgas. Uzlīmes izmērs un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši. Uzlīmes uzbūve: odere/līmplēve/transportplēve.  Izmērs:  − 90mm;  − 180mm;  − 450mm.  Vizuāls attēls: |  |
|  | **Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana).** Pielietojamas iekštelpās, paredzēts līmēšanai uz iekštelpās izvietotām mēbelēm. Uz uzlīmēm attēloti cipari un skaitļi 1 – 99. Uzlīmes forma un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Uzlīmes uzbūve: odere / līmplēve / transportplēve. Garantija vismaz 12 mēneši.  Uzlīmes izmēri 60 x 60 mm ± 20 mm. |  |
|  | Precei jābūt jaunai un nelietotai. |  |
|  | **Garantija** ne mazāk kā **12 mēneši** no piegādes brīža. |  |
|  | **Piegādes laiks:** ne vairāk kā 30 dienu laika no pasūtīšanas brīža. |  |
|  | **Piegādes adrese:** Rīgas pilsētas teritorija. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preces nosaukums** | **Cena EUR (bez PVN)** | **Skaits** | **Summa kopā EUR (bez PVN)** |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 1.1.apakšpunktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 1.2.apakšpunktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 1.3.apakšpunktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 1.4.apakšpunktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 1.5.apakšpunktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 1.6.apakšpunktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 1.7.apakšpunktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 2.punktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 3.punktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 4.punktu. |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 5.punktu (90 mm). |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 5.punktu (180 mm). |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 5.punktu (450 mm). |  | 1 |  |
|  | Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 6.punktu. |  | 1 |  |
| Summa kopā EUR bez PVN | | | |  |
| PVN 21% | | | |  |
| Summa kopā EUR ar PVN | | | |  |

**Norēķinu kārtība:** ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: **liga.kigitovica@vugd.gov.lv**

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 28493663