2

Ieteicamā aprīkojuma katalogs* III kategorijas patvertnēm
*  Inventāra un aprīkojuma saraksts ir informatīvs un kalpo kā ieteikums iespējamajiem risinājumiem III kategorijas patvertnes aprīkošanai. Norādītie priekšmeti visi nav obligāti jāiegādājas vai jāuzstāda katrā III kategorijas patvertnē.  Cita starpā var izmantot arī jau pieejamo aprīkojumu, kas ikdienā tiek izmantots citās telpās vai citās ēkas zonās, tādējādi samazinot nepieciešamību iegādāties papildu aprīkojumu. Faktiskā aprīkojuma un inventāra izvēle ir atkarīga no katra konkrētā objekta veida, specifikas un reālās pielietojuma nepieciešamības, pielāgojot to individuālajām vajadzībām un mērķiem.
** Ministru kabineta 2025. gada 27. maija noteikumi Nr. 318 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Civilās sagatavotības nodrošināšana visu veidu teritorijās" 5.2.1.1. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas noteikumi". Ja aprīkojuma pozīcijai nav atsauces uz minēto noteikumu 24. punkta attiecīgajiem apakšpunktiem, šādu aprīkojumu, ja tas ir nepieciešams projekta īstenošanai, iespējams iegādāties par projekta pieteicēja līdzekļiem.
*** Elektronisko iepirkumu sistēma EIS (https://www.eis.gov.lv/EIS/Default.aspx?)
	
	
	Pielietojums
	Īpašības
	Atsauce**
	EIS*** pozīcija (paraugi)

	Nr.
	Ugunsdrošība
	14.7. 
	

	1.
	Autonomais dūmu detektors
	Dūmu  noteikšana apkārtējā telpā un cilvēku rīdināšana. 
	"CE" marķējums. Atbilst Latvijas standartam LVS EN 14604:2007 L. Paredzēt atbilstošu rezerves bateriju daudzumu.
	24.5.3.
	CI130.6.1

	2.
	Ugunsdzēsības pārklājs 
	Ugunsgrēka dzēšanai sākotnējā stadijā, pārtraucot skābekļa piekļuvi degšanas vietai. 
	Izgatavots no ugunsizturīga stikla šķiedras auduma. Ieteicams, lai ugunsdzēsības pārklājs atbilst Latvijas standartam LVS EN 1869:2019 “Ugunsdzēšanas segas”. Ugunsdzēsības pārklāja minimālais izmērs vismaz 1,2m x1,2 m.
	24.5.3.
	Parametru piemēru skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964

	3.
	Ugunsdzēsības aparāts
	 Ugunsdzēsības aparāts ir paredzēts nelielu ugunsgrēku dzēšanai to sākuma stadijā.
Ja patvertne atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, tad  ugunsdzēsības aparātu minimālā ieteicamā dzēstspēja ir 21A113B. Citos objektu veidos ugunsdzēsības aparāti jāparedz atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu noteiktajām prasībām.
	Patvertnē ieteicams izmantot ogļskābās gāzes (CO2) aparātus vai  ūdens/putu aparātus. Svarīgi: Izvairieties no  pulvera (ABC) aparātiem mazās, slēgtās patvertnes telpās, jo to radītais pulvera mākonis acumirklī samazinās redzamību līdz nullei un padarīs gaisu neieelpojamu.
[bookmark: _GoBack]CO₂ ugunsdzēsības aparāti ir paredzēti izmantošanai tikai tehniskajās telpās, piemēram, telpās, kurās izvietots elektroģenerators un tiek uzglabāta tā darbībai paredzētā degviela. CO₂ ugunsdzēsības aparātus nav pieļaujams izmantot telpās, kurās uzturas cilvēki, jo ugunsdzēsības laikā izdalītais oglekļa dioksīds samazina skābekļa koncentrāciju un var radīt bīstamību cilvēku veselībai un dzīvībai.

Parametri: Ogļskābās gāzes ( CO2) aparāts*
Ugunsdzēsīgās vielas  daudzums: 2 kg
Darbības laiks (nepārtraukts): 6 sek.
Darba temperatūra: –20°C līdz +60°C
Dzēšanas klases: vismaz 34B
Sertifikācija: CE, LVS EN3

Parametri: Ūdens–putu aparāts*
Ugunsdzēsīgās vielas daudzums: 6 l
Darbības laiks (nepārtraukts): vismaz 20 sek.
Darba temperatūra: –30 °C līdz +60 °C
Dzēšanas klases: vismaz 21A, 183B
Sertifikācija: CE, EN3
	
	CI130.6.3

*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	4.
	Tvana gāzes (CO) detektors
	Obligāts, ja patvertnes apkurei vai elektroapgādei tuvumā tiek izmantota krāsns, gāzes deglis vai dīzeļģenerators. Tas brīdina par bīstamu gāzu noplūdi telpā.
Var izvietot kombinētos detektorus – dūmu un tvana gāzes. Nepieciešams nodrošināt atbilstošas rezerves baterijas.
	Īpašs sensors, kas mēra oglekļa monoksīda (CO) daudzumu gaisā. Tvanu gāze ir bezkrāsaina un bez smaržas, tāpēc cilvēks pats to nespēj sajust.
	
	CI130.6.2

	
	Gaisa kvalitātes un mikroklimata kontrole
	14.4.
	

	5.
	Ogļskābās gāzes (CO2) detektors/monitors
	Kritiskā gaisa piesārņojuma kontrole telpā. Ja cilvēku ir daudz un CO2 līmenis strauji aug, tas signalizē, ka nekavējoties jāieslēdz ventilācija vai jāveic gaisa apmaiņa. Nepieciešams nodrošināt atbilstošas rezerves baterijas.
	Digitāls displejs, kas reāllaikā rāda CO2 koncentrāciju daļiņās uz miljonu (ppm). Tam jābūt ar skaņas brīdinājumu, ja līmenis pārsniedz drošos 1500–2000 ppm. Strādā no baterijām.
Parametri: CO₂ mērīšana*, izmantojot nedispersīvās infrasarkanās tehnoloģiju vai līdzvērtīgu metodi;
Mērījumu diapazons: ne mazāks kā 400–5000 ppm vai plašāks;
Mērījumi: temperatūras un relatīvā mitruma vizuāla mērījumu attēlošana: displejā.
Uzlāde: uzlādējams akumulators ar iespēju uzlādei caur standarta barošanas pieslēgumu (piem., USB vai līdzvērtīgu);
Veids: pārnēsājama ierīce lietošanai iekštelpās un ārpus telpām.
	
	*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	6.
	Skābekļa (O2) koncentrācijas mērītājs
	Palīdz noteikt, vai patvertnē esošais gaiss ir drošs elpošanai, īpaši, ja patvertne ilgstoši darbojas pilnīgas izolācijas (recirkulācijas) režīmā bez gaisa pieplūdes no ārienes. Nepieciešams nodrošināt atbilstošas rezerves baterijas.
	Pārnēsājama ierīce (gāzu analizators), kas mēra skābekļa procentuālo daudzumu gaisā. Drošs līmenis ir ap 19.5% – 21%.

	
	

	
	Dzeramā ūdens nodrošinājums
	14.5.
	

	7.
	Ūdens uzglabāšanas tvertnes
	Metāla vai pārtikas klases plastmasas mucas vai kannas liela apjoma ūdens stratēģisko krājumu ilgstošai uzglabāšanai. Aprēķinot nepieciešamo tilpumu un tvertņu daudzumu, ņem vērā, ka uz vienu cilvēku diennaktī ir jāparedz vismaz 3 litri dzeramā ūdens.
	Izgatavotas no augstas blīvuma polietilēna. Tām jābūt pilnīgi gaismas necaurlaidīgām, jo gaisma veicina aļģu un baktēriju augšanu. Tvertnēm jābūt ar blīvi noslēdzamiem vākiem un, vēlams, iebūvētu krānu apakšā.
Iespējams izmantot arī metāla kannas vai mucas no nerūsējošā tērauda (piemēram, AISI 304 vai AISI 316) kannas un tvertnes – tās ir izturīgas, nerūsē un neietekmē ūdens kvalitāti, kā arī emaljētas metāla tvertnes, ja emaljas pārklājums ir nebojāts un paredzēts saskarei ar pārtiku.

	24.4.8.
	

	8.
	Mazākas, pārnēsājamas kannas (10–25 litri)
	Ērtai ūdens dozēšanai un pārvietošanai patvertnes iekšienē, kā arī situācijām, ja rodas iespēja papildināt krājumus no ārējiem avotiem (piemēram, akas vai ūdens piegādes automašīnas).
	Kompaktas tvertnes ar ērtiem rokturiem transportēšanai.

	24.4.8.
	Parametru paraugu skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633  

	9.
	Rokas sūknis vai speciāls sifons mucām
	Ūdens iepildīšanai krūzēs vai pudelēs, nepaceļot smagās mucas un neiemērcot tajās netīrus traukus, kas varētu piesārņot visus atlikušos ūdens krājumus.
	Plastmasas mehāniskais sūknis, ko uzskrūvē tieši uz lielās ūdens mucas kakliņa.
	24.4.8.
	

	10.
	Vienreizlietojamās papīra un plastmasas glāzes
	Paredzēts ūdens izdalei.
	Jāparedz biezas, laminētas papīra krūzes (250–350 ml) karstiem un aukstiem dzērieniem, kā arī izturīgas polipropilēna (PP) plastmasas glāzes. Traukiem jābūt ar pārtikas marķējumu un iepakotiem hermētiskos, mitruma izturīgos maisos.
	
	CI122.6.2.2.2

	
	Sanitārais un higiēnas aprīkojums
	14.5.
	

	11.
	Sausā bio-tualete (ķīmiskā tualete) vai speciāls tualetes spainis-krēsls
	Cilvēka dabisko vajadzību nokārtošanai telpā, kur nav pieejama centralizētā kanalizācija, paredzot vienu labierīcību risinājums uz 40 cilvēkiem).
	Kompakta, pārnēsājama ierīce. Ķīmiskajām tualetēm ir divas tvertnes (tīra ūdens skalošanai un atkritumu uzkrāšanai ar sadalīšanās šķidrumu). Vienkāršāka alternatīva ir spainis (ar tualetes poda sēdekli), kurā ievieto biezus maisus.


	24.5.2.
	CI130.3.2.2.

Parametru paraugu skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633


	12.
	Pārvietojamā izlietne
	Paredzēta roku higiēnas nodrošināšanai vietās, kur nav pieejams centralizēts ūdensapgādes pieslēgums.
	Parameru paraugs*
Materiāls: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns);
Kopējais izmērs: 50,5 cm × 33 cm × 103 cm pieļaujamā novirze ±5 mm;
Ūdens tvertnes tilpums: ne mazāk kā 17l;
Šķidro ziepju trauka tilpums: ne mazāk kā 3l;
Darbināšana: Kāju sūknis;
Ūdens tvertne: Jā.

	24.5.2.
	*Parametru paraugs no  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633


	13.
	Biezi, lielas ietilpības atkritumu maisi (vismaz 50–120 litri, virs 40 mikroniem biezumā)
	Izmanto tualetes spaiņu oderēšanai un visu cieto un mitro atkritumu uzglabāšanai. Ieteicams izmantot divus maisus vienlaikus (dubultā drošība pret noplūdēm).
	Īpaši izturīgi, neplīstoši plastmasas maisi, vēlams ar savelkāmām auklām.
	24.5.2.
	CI130.3.1.1

	14.
	Atdalošie un dezinficējošie ķīmiskie līdzekļi (šķidrumi vai pulveri/kūdras granulas)
	Smaku neitralizēšanai, baktēriju iznīcināšanai un šķidrumu pārvēršanai gēlā. Tos ieber maisā vai tvertnē pēc katras tualetes apmeklējuma reizes.
	Koncentrēti ķīmiskie reaģenti (bio-tualetēm) vai absorbējoši materiāli (zāģskaidas, kaķu smiltis, specializēts pulveris).
	24.5.2.
	CI130.2.3.2.

	15.
	Hermētiski noslēdzamas tvertnes vai plastmasas mucas  vai atkritumu tvernes
	Izlietoto un aizsieto tualetes maisu uzglabāšanai patvertnes iekšienē (vai blakus telpā), pilnībā bloķējot smakas un infekciju izplatīšanos līdz brīdim, kad būs iespējama evakuācija.
	Plastmasas tvertnes ar blīvu, uzskrūvējamu vai ar metāla stīpu fiksējamu vāku.

Parametri: Hermētiski noslēdzama plastmasas tvertne (muca)
Tvertnes veids: Hermētiski noslēdzama plastmasas tvertne (muca) šķidru un cietu materiālu uzglabāšanai un transportēšanai.
Materiāls: Augsta blīvuma polietilēns (HDPE) vai līdzvērtīgs triecienizturīgs un ķīmiski noturīgs materiāls.
Tilpums: 200–220 litri.
Konstrukcija: Cilindriska, ar pastiprinātām sienām un dibenu, piemērota atkārtotai lietošanai.
Vāks: Noņemams vāks ar hermētisku blīvējumu.
Noslēgšanas mehānisms: Metāla savilkšanas skava ar drošu fiksācijas mehānismu vai līdzvērtīgs risinājums, kas nodrošina hermētisku noslēgšanu.
Blīvējums: Gumijas, EPDM vai līdzvērtīga materiāla blīve, kas nodrošina aizsardzību pret šķidruma noplūdi un mitruma, putekļu vai citu ārējo faktoru iekļūšanu.
Materiāla īpašības: Izturīgs pret UV starojumu, mitrumu, koroziju un sadzīvē biežāk sastopamo ķīmisko vielu iedarbību.
Darba temperatūra: Vismaz no –20 °C līdz +60 °C.
Rokturi: Integrēti rokturi vai satveršanas vietas drošai pārvietošanai.
Svars: Ne lielāks par 12 kg (200–220 litru tvertnei).
Pielietojums: Paredzēta absorbentu, individuālo aizsardzības līdzekļu, aprīkojuma, ķīmisko vielu vai citu materiālu drošai uzglabāšanai un transportēšanai.
	24.5.2.
	Parametrus 120 l atkritumu tvertnei skatīt:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633

	16.
	Atkritumu urna (tvertne)
	Novietojama tieši blakus tualetes podam. Paredzēta tikai un vienīgi izlietotā tualetes papīra, mitro salvešu un higiēnas preču izmešanai.
	Izgatavota no viegli mazgājamas plastmasas. Vākam ir jābūt pietiekami smagam vai fiksējamam, lai pilnībā bloķētu smaku izplatīšanos patvertnē.

	24.5.5.  
	CI130.3.2.1

	17.
	Maza izmēra, izturīgi atkritumu maisiņi (10–30 litri)
	Izmanto kā ieliktņus mazajā atkritumu urnā. Šie maisiņi ir jāmaina regulāri – vismaz reizi dienā vai pat biežāk, atkarībā no cilvēku skaita. Pirms izņemšanas no urnas, maiss ir cieši jāaizsien  un jānoliek lielajā, hermētiskajā uzglabāšanas mucā.
	Plāni, bet izturīgi maisiņi, vēlams ar savelkāmām auklām.
	24.5.5.  
	CI130.3.1.1


	18.
	Aizslietņi un aizkari tualetes zonas nodalīšanai (zonēšanai)
	Vizuālas barjeras izveidei, privātuma nodrošināšanai.
	Vieglas, ātri uzstādāmas un pārvietojamas konstrukcijas. Tie var būt saliekami plastmasas/auduma aizslietņi, necaurredzami dušas aizkari uz plastikāta vai metāliskiem rāmjiem vai pat bieza plēve, kas piestiprināta pie pagraba griestu sijām. Materiālam jābūt viegli tīrāmam un dezinficējamam.
	24.5.2.
	Parametru paraugu skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633


	19.
	Papildu stiprinājumi un furnitūra (āķi, līmlentes)
	Necaurredzamo aizkaru un plēvju drošai nostiprināšanai pie pagraba betona sienām vai caurulēm, kā arī atkritumu maisu pakarināšanai ērti sasniedzamā augstumā tualetes zonā.
	Spēcīga, auduma pamatnes līmlente, plastmasas savilces un pašlīmējošie sienas āķi.
	24.5.2.
	

	20.
	Tualetes papīrs (mitrumizturīgā iepakojumā)
	Personīgajai higiēnai pēc tualetes lietošanas, kā arī nelielu virsmu nosusināšanai vai netīrumu savākšanai. Tā kā izmantoto papīru nedrīkst mest bio-tualetē (lai nepārpildītu tvertni un nesamazinātu ķīmisko šķidrumu efektivitāti), tas jāizmet atsevišķā, blakus novietotā higiēnas maisiņā.
	Ieteicams izvēlēties blīvu, kvalitatīvu tualetes papīru, kas viegli neplīst. Visiem ruļļiem jābūt iepakotiem hermētiskos, ūdensizturīgos plastmasas maisiņos, jo pagrabos bieži ir augsts mitruma līmenis, kas neaizsargātu papīru var sabojāt un padarīt nelietojamu vēl pirms krīzes sākuma.
	
	CI130.1.1.2

	21.
	Roku dezinfekcijas līdzekļi
	Ātrai roku dezinfekcijai, lai patvertnē novērstu dizentērijas vai citu vēdera vīrusu uzliesmojumus.
	Želejas vai aerosoli ar augstu alkohola saturu (virs 60–70%) un dozatoru.
	
	CI130.2.17.1

	22.
	Sieviešu higiēnas preces, bērnu autiņbiksītes, paladziņi 
	Specifisku higiēnas vajadzību nodrošināšanai.
	Standarta higiēnas preces, kas iepakotas ūdensizturīgos maisiņos.
	
	

	
	Sēdvietas, gultas vietas
	24.5.6.
	

	23.
	Saliekamie krēsli 
	Sēdvietu nodrošināšanai, paredzot 0,75 m² platību vienam cilvēkam.
	Kompakti tūrisma vai dārza krēsli, kas viegli saliekami un novietojami pie sienas, kad netiek izmantoti. Materiālam jābūt mitrumizturīgam (plastmasa vai apstrādāts koks, metāls, audums).
	24.5.6.
	CI124K.7.2.4

	24.
	Daudzfunkcionālas kastes-soli (uzglabāšanas lādes)
	Divkārša funkcija telpas taupīšanai – kastes iekšpusē tiek uzglabāti pārtikas, ūdens vai medicīnas krājumi, bet virspuse kalpo kā stacionārs sēdeklis.
	Izturīgas plastmasas vai koka kastes ar pastiprinātu, plakanu vāku un mīkstu uzliku virspusē, kas spēj izturēt pieauguša cilvēka svaru.

Parametri: Daudzfunkcionāla kaste-sols (uzglabāšanas lāde)
Ārējie izmēri:
Garums: 100–130 cm;
Platums: 40–60 cm;
Augstums: 45–60 cm.
Iekšējais tilpums: 250–450 l.
Svars: ne smagāks par 20 kg.
Kravnesība (sēdēšanai): ne mazāka par 250 kg.
Materiāls: UV starojuma un mitruma iedarbībai izturīga augsta blīvuma polietilēna (HDPE), polipropilēna (PP) vai līdzvērtīga triecienizturīga polimēra konstrukcija.
Konstrukcija: Viengabala vai saliekama konstrukcija ar pastiprinātu rāmi, paredzēta izmantošanai gan telpās, gan ārpus telpām.
Vāks: Paceļams ar eņģēm, aprīkots ar drošības fiksatoru vai gāzes amortizatoriem (ja paredzēts konstrukcijā), nodrošinot ērtu piekļuvi uzglabāšanas nodalījumam.
Slēgšanas iespēja: Paredzēta iespēja aizslēgt vāku ar piekaramo slēdzeni (slēdzene komplektā nav obligāta).
Laikapstākļu noturība: Mitrumizturīga un korozijizturīga konstrukcija, piemērota lietošanai telpās.
Krāsa: Ražotāja standarta izpildījumā.
	24.5.6.
	

	25.
	Saliekamie koka vai plastmasas soli ar metāla rāmi
	Primāri izmanto cilvēku sēdināšanai.
	Augstas izturības soli (virsmas materiāls – bieza plastmasa vai lakots finieris), kuru kājas ir salokāmas plakaniski zem sēdekļa. Solam jābūt viegli tīrāmam no mitruma un putekļiem.

Parametri: Saliekams sols ar metāla rāmi (koka vai plastmasas sēdvirsmu)
Ārējie izmēri lietošanas stāvoklī: Garums: 180–200 cm; Platums: 25–35 cm; Augstums: 43–46 cm.
Izmēri saliktā veidā: Garums: 90–100 cm; Platums: 25–35 cm; Augstums (biezums): 8–12 cm.
Svars: ne smagāks par 13 kg.
Kravnesība: ne mazāka par 300 kg.
Sēdvirsmas materiāls: augsta blīvuma polietilēns (HDPE) vai lakots/impregnēts masīvkoks vai saplāksnis ar mitrumizturīgu pārklājumu.
Rāmja materiāls: pulverkrāsots tērauds vai alumīnijs ar korozijizturīgu pārklājumu.
Konstrukcija: saliekama, aprīkota ar drošības fiksācijas mehānismu, kas nodrošina stabilitāti lietošanas laikā.
Kāju balsti: aprīkoti ar neslīdošiem uzgaļiem, kas uzlabo stabilitāti.
Paredzētais pielietojums: izmantošanai iekštelpās, piemērots civilās aizsardzības vajadzībām.
Krāsa: ražotāja standarta izpildījumā.

	24.5.6.
	CI124K.7.2.5.1

	26.
	Armijas (pārgājienu)  saliekamās gultas
	Individuālai gulēšanai. Tās paceļ cilvēku aptuveni 15–30 cm virs grīdas, izolējot no aukstuma un nodrošinot gaisa plūsmu zem gultas. Dienas laikā šīs gultas var ātri salikt, lai atbrīvotu telpu kustībai. Nepieciešamā gultu daudzuma aprēķinā ņem vērā, ka gulēšanas vai atpūtas vietas paredz vismaz 10% apjomā no kopējā sēdvietu skaita; un katrai gulēšanas vai atpūtas vietai nodrošina vismaz 1,87 m² platību.
	Izgatavotas no viegla alumīnija vai tērauda rāmja ar izturīgu, nostieptu sintētisko audumu. Tās saliekas gareniski vai četrstūrī.

Parametri: Armijas saliekamā pārgājienu gulta*
Ārējie izmēri lietošanas stāvoklī: 196 cm × 76 cm × 44 cm (+/-5 cm); Izmēri saliktā veidā: 100 cm × 18 cm × 20 cm (+/-5 cm);
Svars: ne smagāk kā 7,5 kg;
Kravnesība: ne mazāk kā 160 kg;
Materiāls: konstrukcija no alumīnija; pārvalks –600D poliesters.

	24.5.6.
	*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	27.
	Modulārās divstāvu (un trīsstāvu) saliekamās gultas
	Divstāvu sistēma dubulto (trīskāršo) guļvietu skaitu uz viena kvadrātmetra. Dienas laikā daudzas no šīm modulārajām gultām var viegli pārveidot par ērtu dīvānu ar atzveltni sēdēšanai, vienkārši noņemot vai pārkarot daļu auduma.
	Specializētas gultas, kur divas (trīs) atsevišķas saliekamās gultas ar īpašu tērauda pagarinājumu palīdzību var savienot vienu virs otras bez instrumentu palīdzības. 

Parametri: Modulāra saliekama gulta, paredzēta izmantošanai kā vienlīmeņa, divstāvu vai trīsstāvu gulta, nodrošinot stabilu un drošu konstrukciju.
Ārējie izmēri lietošanas stāvoklī (vienai gultai): 196 cm × 76 cm × 44 cm (± 5 cm).
Izmēri saliktā veidā (vienai gultai): 100 cm × 18 cm × 20 cm (± 5 cm).
Svars: Ne smagāka par 7,5 kg (vienai gultai).
Kravnesība: Ne mazāka par 160 kg vienai guļvietai.
Materiāls: Konstrukcija no alumīnija vai alumīnija sakausējuma; guļamās virsmas pārvalks – ne mazāk kā 600D poliesters ar augstu nodilumizturību un viegli kopjamu virsmu.
Savienojamība: Gultām jābūt aprīkotām ar integrētiem stiprinājumiem vai savienojuma elementiem, kas ļauj droši un stabili savienot vairākas gultas divstāvu vai trīsstāvu konfigurācijā bez papildu konstrukciju izmantošanas.
Drošība: Divstāvu un trīsstāvu konfigurācijā konstrukcijai jānodrošina stabilitāte ekspluatācijas laikā. Augšējiem līmeņiem jābūt aprīkotiem ar aizsargbarjerām pret izkrišanu un drošu piekļuves risinājumu (piemēram, integrētām kāpnēm vai pakāpieniem).
Papildu prasības: Konstrukcijai jābūt paredzētai atkārtotai salikšanai un izjaukšanai, nezaudējot mehānisko izturību. Gultām jābūt piemērotām izmantošanai pagaidu izmitināšanas vietās, patvertnēs un ārkārtas situācijās, nodrošinot kompaktu uzglabāšanu un ērtu transportēšanu.
	24.5.6.
	

	
	Izeju atbrīvošana
	
	

	28.
	Lauznis 
	Mehāniska durvju, lūku vai logu rāmju uzlaušana, ja tie ir deformējušies no sprādziena viļņa vai karstuma. To izmanto arī kā sviru, lai paceltu smagus betona klučus vai sijas, kas nosprostojuši eju.
	Izgatavoti no augstākās kvalitātes rūdīta instrumentu tērauda (garums vismaz 80–120 cm labākai sviras funkcijai). Vienam galam jābūt smailam, otram – plakanam un nedaudz saliektam (ar šķeltni naglu vai skrūvju izvilkšanai).

Parametri: Lauznis
Materiāls: Rūdīts augstas stiprības tērauds.
Virsmas pārklājums: Korozijizturīgs aizsargpārklājums (krāsots, pulverkrāsots vai līdzvērtīgs).
Kopējais garums: 80–120 cm.
Šķērsgriezums: Sešstūra vai apaļš, diametrs 25–35 mm.
Darba gali: Viens gals ar plakanu, ķīļveida galu, otrs – smails vai liekts, piemērots laušanas, atspiešanas, pacelšanas un demontāžas darbiem.
Svars: 4–8 kg.
Konstrukcija: Viengabala tērauda konstrukcija bez metinātiem savienojumiem.
Pielietojums: Paredzēts konstrukciju laušanai, šķēršļu novēršanai, smagu priekšmetu pārvietošanai, durvju un logu atvēršanai, kā arī glābšanas, avārijas seku likvidēšanas un būvniecības darbiem.

	24.5.11.
	

	29.
	Āmurs (veseris)
	Betona bloku, ķieģeļu sienu un citu masīvu šķēršļu sadauzīšanai un drupināšanai. To izmanto arī, lai ar spēku izsistu iestrēgušas durvju slēdzenes vai eņģes.
	Āmurs ar garu, triecienizturīgu rokturi (izgatavotu no stikla šķiedras jeb kompozītmateriāla) un smagu metāla galvu.

Parametri: Āmurs (veseris) 
Galvas materiāls: Rūdīts augstas stiprības tērauds. 
Kāta materiāls: Neilona un stikla šķiedras kompozīts. Kopējais garums: 80 cm (±5 cm). 
Galvas garums: 180 mm (±10 mm). 
Galvas svars: 3–5 kg. 
Kopējais svars: 3,5–6 kg.
	24.5.11.
	

	30.
	Glābšanas cirvis-lauznis
	Koka konstrukciju (durvju, siju) kapāšanai, metāla lokšņu un plānu sienu uzplēšanai, lai izveidotu jaunu evakuācijas ceļu. Dielektriskais rokturis pasargā, ja nejauši tiek iecirsts vados, kuros vēl saglabājusies strāva.
	Universāls instruments ar koka rokturi. Vienā galvā ir ass cirvja asmens, otrā – smaile vai plēšanas āķis.

Parametri: Taktiskais cirvis*
Asmens materiāls: Nerūsējošais tērauds.
Kāta materiāls: Neilona un stikla šķiedras kompozīts.
Kopējais garums: 52 cm (+/-5 cm)
Asmens garums: 123 mm (+/- 5cm)
Svars: 0,5  -  1 kg.
	24.5.11.
	*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	31.
	Sapieru (saliekamā) lāpsta un pilna izmēra smaillāpsta
	Smilšu, ķieģeļu lausku, zemes un sīku būvgružu atrakšanai un aizvākšanai, ja avārijas izeja vai logs ir pilnībā apbērts.
	Izgatavotas no rūdīta oglekļa tērauda. Saperu lāpstu var fiksēt 90 grādu leņķī, pārvēršot to par cērti. Pilna izmēra lāpstai jābūt ar izturīgu koka vai stikla šķiedras kātu.

Parametri: Smailā lāpsta ar smailu darba galu*
Kopējais garums: Ne mazāks par 1150 mm un ne lielāks par 1200 mm (+/- 50mm).
Svars: vismaz 1,6 kg (+/- 300 g)
Darba daļas (asmens) materiāls: Rūdīts tērauds, kas nodrošina izturību pret lieci un lūšanu.
Darba daļas izmēri: Platums 180 mm, garums 280 mm  (+/- 10 mm)
Kāta materiāls: Tērauda kāts ar aizsargpārklājumu vai kompozītmateriāla kāts, kas ir stingri savienots  ar darba daļu.
Rokturis: Ergonomisks D-veida rokturis, izgatavots no triecienizturīgas plastmasas vai polimēra.

Parametri: Salokāma sapieru lāpsta ar smailu darba galu.
Kopējais garums: Ne mazāks par 580 mm un ne lielāks par 620 mm darba stāvoklī; salocītā veidā – ne lielāks par 250 mm.
Svars: Vismaz 1,0 kg un ne vairāk kā 1,4 kg.
Darba daļas (asmens) materiāls: Rūdīts oglekļa tērauds vai leģētais tērauds ar pretkorozijas aizsargpārklājumu, kas nodrošina augstu izturību pret lieci, nodilumu un lūšanu.
Darba daļas izmēri: Platums 145–160 mm, garums 200–220 mm.
Kāta materiāls: Tērauda vai alumīnija sakausējuma kāts ar pretkorozijas pārklājumu, stingri savienots ar darba daļu.
Rokturis: Ergonomisks, neslīdošs rokturis vai D-veida rokturis, izgatavots no triecienizturīgas plastmasas, polimēra vai kompozītmateriāla.
Papildu prasības: Lāpstai jābūt aprīkotai ar drošu salocīšanas un fiksācijas mehānismu, kas nodrošina darba daļas nostiprināšanu vismaz darba un transportēšanas stāvoklī. Konstrukcijai jābūt piemērotai rakšanas, ierakumu veidošanas un citu zemes darbu veikšanai dažādos grunts apstākļos.
	24.5.11.
	*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	32.
	Armatūras šķēres
	Metāla režģu griešanai no pagraba logiem, armatūras stiepļu pārgriešanai sagruvušā betonā, kā arī piekaramo slēdzeņu un ķēžu pārkošanai, ja pazudušas atslēgas.
	Instruments ar gariem rokturiem (vismaz 60–90 cm) un pastiprinātu eņģu mehānismu, kas spēj pārkost rūdīta tērauda stieņus, ķēdes un bultskrūves līdz 10–16 mm biezumā.

Parametri: Armatūras šķēres
Asmeņu materiāls: Rūdīts augstas stiprības leģētais tērauds.
Asmeņu cietība: Ne mazāka par HRC 58 vai līdzvērtīga.
Rokturu materiāls: Tērauda cauruļu konstrukcija ar ergonomiskiem neslīdošiem gumijas vai kompozītmateriāla rokturiem.
Kopējais garums: 75–105 cm.
Asmeņu garums: 30–45 mm.
Maksimālā griešanas kapacitāte: Paredzētas tērauda stieņu, armatūras un metāla stieples griešanai ar diametru vismaz 10–16 mm.
Svars: 3–7 kg.
Konstrukcija: Divroku mehānisms ar sviras principu, regulējami vai nomaināmi griešanas asmeņi.
Pielietojums: Paredzētas armatūras stieņu, metāla stieples, režģu un citu metāla elementu griešanai būvniecības, glābšanas, avārijas seku likvidēšanas un civilās aizsardzības darbu veikšanai.
Papildaprīkojums: Aprīkotas ar rokturu bloķēšanas mehānismu drošai transportēšanai un uzglabāšanai (ja paredzēts ražotāja konstrukcijā).
	24.5.11.
	

	33.
	Metāla rokaszāģis
	Biezāku metāla cauruļu, siju, durvju eņģu vai profilu pārzāģēšanai, kurus nav iespējams pārkost ar armatūras griezēju.
	Stingrs rāmis ar ergonomisku rokturi. Komplektā obligāti jābūt vismaz 5–10 bimetāla (HSS) rezerves asmeņiem.
Parametri: Metāla rokaszāģis
Zāģa veids: Rokas zāģis metāla griešanai ar spriegojamu zāģa asmeni.
Rāmja materiāls: Tērauds, alumīnijs vai cita līdzvērtīga izturīga metāla konstrukcija ar korozijizturīgu pārklājumu.
Kopējais garums: 400–550 mm.
Asmens garums: 300–350 mm.
Asmens materiāls: Augstoglekļa tērauds, bimetāla tērauds (Bi-Metal) vai līdzvērtīgs materiāls.
Asmens zobu solis: 18–32 TPI (zobi uz collu) vai universāls asmens, piemērots dažāda biezuma metāla griešanai.
Roktura materiāls: Triecienizturīga plastmasa, gumijots kompozītmateriāls vai līdzvērtīgs ergonomisks materiāls.
Konstrukcija: Regulējams asmens spriegošanas mehānisms ar iespēju nostiprināt asmeni vismaz divās griešanas pozīcijās (90° un 180° vai līdzvērtīgi).
Svars: Ne smagāks par 1,2 kg.
Pielietojums: Paredzēts tērauda, alumīnija, vara, plastmasas cauruļu, profilu, stieņu un citu materiālu griešanai, izmantošanai būvniecības, glābšanas, avārijas seku likvidēšanas un civilās aizsardzības darbu veikšanai.
	24.5.11.
	

	34.
	Koka rokaszāģis
	Sagruvušu koka siju, grīdas dēļu vai mēbeļu sazāģēšanai un novākšanai no evakuācijas ceļa.
	Klasiskais zāģis ar rūdītiem, rupjiem zobiem, kas paredzēts ātrai koksnes zāģēšanai.

Parametri: Koka rokaszāģis
Zāģa veids: Rokas zāģis koksnes un koksnes materiālu griešanai.
Asmens materiāls: Rūdīts augstoglekļa tērauds vai līdzvērtīgs materiāls ar korozijizturīgu pārklājumu.
Asmens garums: 450–550 mm.
Kopējais garums: 550–700 mm.
Asmens biezums: 0,8–1,2 mm.
Zobu rūdījums: Induktīvi rūdīti zobi vai līdzvērtīga tehnoloģija, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
Zobu solis: 7–11 TPI (zobi uz collu) vai universāls zobu profils, piemērots gan gareniskai, gan šķērsvirziena koksnes griešanai.
Roktura materiāls: Triecienizturīga plastmasa, gumijots kompozītmateriāls vai līdzvērtīgs ergonomisks materiāls.
Konstrukcija: Viengabala vai skrūvēta konstrukcija ar ergonomisku rokturi, kas nodrošina drošu satvērienu un precīzu zāģēšanu.
Svars: Ne smagāks par 1 kg.
	24.5.11.
	

	35.
	Kaste izeju atbrīvošanas inventāram
	Glābšanas instrumentu glabātuve, kas ilgstošas dīkstāves laikā mitrā pagrabā pasargā instrumentus no korozijas. 
	Kaste, kas izgatavota no triecienizturīga strukturētā polimēra, ar izturīgi poliuretāna riteņiem pamatnē (kaste var būt arī bez riteņiem)un teleskopisks rokturi smagā satura transportēšanai.

Parametri: Kaste izeju atbrīvošanas inventāram (ar riteņiem)
Ārējie izmēri:
Garums: 100–140 cm;
Platums: 45–65 cm;
Augstums: 40–70 cm.
Iekšējais tilpums: 180–400 l.
Svars (tukša): ne smagāks par 25 kg.
Materiāls: Triecienizturīgs augsta blīvuma polietilēns (HDPE), polipropilēns (PP) vai līdzvērtīgs izturīgs polimērmateriāls.
Konstrukcija: Pastiprināta, piemērota intensīvai ekspluatācijai un inventāra transportēšanai.
Riteņi: Vismaz 2 integrēti transportēšanas riteņi ar diametru ne mazāku par 150 mm, piemēroti pārvietošanai pa cietu segumu un nelīdzenu virsmu.
Rokturi: Integrēti vai izbīdāmi ergonomiski rokturi pārvietošanai vienai vai divām personām.
Vāks: Paceļams, aprīkots ar izturīgām eņģēm un drošu aizvēršanas mehānismu.
Slēgšanas iespēja: Paredzēta iespēja aizslēgt ar piekaramo slēdzeni (slēdzene komplektā nav obligāta).
Nestspēja: Ne mazāka par 80 kg.
Laikapstākļu noturība: Mitrumizturīga, UV starojuma un korozijas iedarbībai noturīga konstrukcija, piemērota lietošanai telpās un ārpus telpām.
Papildaprīkojums:
iespēja nostiprināt inventāru kastes iekšpusē ar siksnām vai stiprinājumiem;
gluda iekšējā virsma ērtai tīrīšanai;
iespēja sakraut vairākas kastes, ja to paredz konstrukcija.
	
	

	
	Pirmā palīdzības nodrošināšana
	14.8.
	

	36.
	Pirmās palīdzības aptieciņa
	Paredzēta plaša spektra traumu, asiņošanas, lūzumu un apdegumu neatliekamai aprūpei, kā arī vispārējā veselības stāvokļa uzturēšanai izolācijas apstākļos.
	Pirmās palīdzības aptieciņas saturu un medicīnisko materiālu minimumu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 713 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu". Šo noteikumu pielikumā ir precīzi definēts obligāto materiālu saraksts, kurā ietilpst vienreizlietojamie cimdi (2 pāri), šķēres ar noapaļotiem galiem, mākslīgās elpināšanas maska, dažāda izmēra sterili pārsēji, leikoplasti un folijas sega. Minētie noteikumi paredz minimālo komplektu skaitu – vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu uz 100 cilvēkiem.

	24.5.4.
	NVD1.17.2.1.
*Parametru piemēru skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	
	Rezerves energoapgādes nodrošināšana
	14.3.
	

	37.
	Energoapgādes un buferierīces sakaru inventāram
	Sakaru ierīču, mobilo tālruņu un rāciju nepārtrauktas darbības uzturēšanai ilgākā laika posmā.
	Lielas ietilpības ārējie akumulatori (Power Bank) ar vismaz 20 000–30 000 mAh ietilpību, vēlams ar LiFePO4 elementiem ilgmūžībai. 
Portatīvā elektrostacija (Power Station) ar 220V un USB izejām, kas spēj nodrošināt jaudu vairākām dienām. 
Rezerves bateriju komplekti (AA / AAA tipa un cita tipa baterijas, kuras paredzētas ierīcēm/iekārtām, kuras atrodas patvertnē, piemēram, kronas baterijas detektoriem u.c.), kas hermētiski iepakotas pret mitrumu.
	24.5.1.
	

	38.
	Elektroģenerators
	Elektroapgādes nepārtrauktai nodrošināšanai
	Bez saskaņošanas ar būvvaldi un bez dokumentiem ir veicama:
· ģeneratora novietošana;
· cauruma (līdz 5cm diametrā) izveide nesošajā sienā ģeneratora izplūdes gāzu izvadīšanai no telpas un dūmgāzu caurules ierīkošana;
· elektrības kabeļu ierīkošana.
Rezerves elektroapgādes ierīces izvieto atsevišķā telpā, ja tas iespējams. [Patvertņu būvnormatīva LBN 210-25 20.punkts ]
	24.5.1.
	Parametru piemērus skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176390 (strāvas ģeneratots) un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633 (Strāvas ģenerators, pārvietojamais (lielais); Ģenerators (mazais 3kw); Ģenerators (mazais 6kw)).


	39.
	Pārnēsājams akumulators (Power bank)
	Paredzēts mobilo ierīču, piemēram, viedtālruņu, un citu ar USB pieslēgvietu uzlādējamu ierīču uzlādei vietās, kur nav pieejams elektrotīkla pieslēgums.
	Parametru paraugu skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633
	24.5.1.
	Parametru paraugu skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633

	40.
	Pārnēsājama elektrostacija

	Paredzēta elektroenerģijas nodrošināšanai vietās, kur nav pieejams elektrotīkla pieslēgums vai nepieciešama rezerves elektroapgāde.
	Parametru piemēru skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964

	24.5.1.
	Parametru piemēru skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	
	Energoapgāde un uzlādes iespēju nodrošinājums
	14.3.
	

	41.
	Pagarinātājs ar spoli
	Paredzēts elektroierīču pieslēgšanai lielākā attālumā no elektrotīkla pieslēguma vietas.
	Parametru paraugu skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633
	24.5.10.
	Parametru paraugu skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633

	42.
	Pagarinātājs ar kontaktligzdām
	Paredzēts elektroierīču pieslēgšanai situācijās, kad stacionārās kontaktligzdas atrodas pārāk tālu vai to skaits ir nepietiekams.
	Parametru paraugu skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633
	24.5.10.
	Parametru paraugu skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633

	43.
	3in1 USB uzlādes kabelis

	Paredzēts dažādu mobilo ierīču uzlādei, izmantojot vienu kabeli ar vairākiem savienotāju veidiem.
	Parametru piemēru skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964  
	24.5.10.
	Parametru piemēru skatīt https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	44.
	Uzlādes stacija ar vismaz 10 pieslēgvietām
	Paredzēta vairāku elektronisko ierīču vienlaicīgai uzlādei un organizētai uzglabāšanai.
	Parametru piemērs:
USB pieslēgvietu skaits: vismaz 10 USB-C pieslēgvietas;
USB strāvas specifikācija: katrs ports spēj nodrošināt USB Power Delivery (PD) 3.0 vai līdzvērtīgu protokolu;
Porta maksimālā izejas jauda: vismaz 20 W uz portu;
Kopējā izejas jauda: vismaz 100 W kopā visiem portiem;
Pieslēguma ievade: 110–240 V AC maiņstrāva;
Aizsardzības sistēmas: aizsardzība pret pārspriegumu, pārslodzi, īssavienojumu un pārkaršanu;
Fiziskie parametri: kompakta ar nodalījumiem vai vietām ierīču kārtotai uzlādei;
Ierīču kabeļi: kabeli uzlādējamām ierīcēm tiek nodrošināti atsevišķi (tiem jābūt pieejamiem kā papildaprīkojumam).
Stacija paredzēta vairāku viedtālruņu, planšetdatoru un citu USB-C ierīču vienlaicīgai uzlādei drošā un organizētā veidā, piemēram, birojos, izglītības iestādēs vai sabiedriskās vietās.
	24.5.10.
	Parametru piemēru skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	
	Apgaismojums
	
	
	14.3.
	

	45.
	Stacionārais LED apgaismojums ar zemu enerģijas patēriņu
	Vispārējais telpas pamatapgaismojums ikdienas režīmam un ilgstošai uzturēšanās fāzei, lai nodrošinātu redzamību visā patvertnes platībā un ejās.
	Gaismekļiem jābūt ar LED elementiem, kas patērē minimālu strāvas daudzumu no ģeneratora vai akumulatoriem. Korpusa aizsardzības klasei jābūt vismaz IP65 (pilnīga aizsardzība pret putekļiem un mitruma šļakatām), jo pagrabos ir augsts mitruma līmenis. Vēlams izvēlēties nevis vienu jaudīgu lampu, bet vairākus mazākas jaudas gaismekļus, lai nodrošinātu vienmērīgu gaismas sadalījumu.
	24.5.7.
	

	46.
	Autonomais avārijas apgaismojums (ar iebūvētiem akumulatoriem)
	Tūlītēja gaismas nodrošināšana telpā un pie izejām brīdī, kad pēkšņi pazūd centralizētā elektroapgāde.
	Sienas vai griestu gaismekļi, kas ir pastāvīgi pieslēgti tīklam, bet strāvas zuduma gadījumā automātiski pārslēdzas uz savu iebūvēto bateriju. Tiem jānodrošina nepārtraukta gaisma vismaz 3 līdz 5 stundas.
	24.5.7.
	

	47.
	LED kempinga laternas (izkliedētās gaismas avoti)
	Lokālajam apgaismojumam.
	Pārnēsājamas lampas, kas rada 360 grādu izkliedētu, mīkstu gaismu un neapžilbina acis slēgtā telpā. Laternām jābūt ar regulējamu spilgtuma intensitāti (dimmeri), lai taupītu enerģiju. Barošanai jābūt kombinētai: ar iebūvētu USB uzlādējamu akumulatoru un iespēju ievietot parastās AA/AAA baterijas.
	24.5.7.
	

	48.
	Portatīvie rokas LED lukturi ar maināmām baterijām
	Lokālai un mobilai telpas izpētei, ceļa izgaismošanai evakuācijas laikā, signalizēšanai, kā arī tūlītējai lietošanai brīdī, kad stacionārā elektroapgāde ir pilnībā atslēgta un akumulatoru stacijas ir izlādējušās.
	Lukturiem jābūt aprīkotiem ar  LED elementiem un tie jādarbina ar  AA vai AAA tipa sārma (alkaline) vai litija baterijām. Korpusam jābūt izgatavotājam no anodēta alumīnija vai triecienizturīgas plastmasas ar vismaz IPX6 vai IPX7 mitrumizturību, lai tie darbotos pat tad, ja pagrabā rodas applūdums vai augsts kondensāts. Tā kā pagrabā baterijas aukstumā un mitrumā izlādējas ātrāk, lukturu tuvumā ir jāatrodas lielam rezerves bateriju krājumam, kas iepakots hermētiskos, sausos traukos vai maisiņos.
	24.5.7.
	

	48.
	Portatīvie pieres lukturi
	Individuālajai lietošanai, veicot remontdarbus (piemēram, labojot ventilāciju vai kabeļus), sniedzot pirmo palīdzību vai pārvietojoties pa patvertni, saglabājot abas rokas pilnīgi brīvas.
	Lukturim jābūt ar elastīgu, regulējamu galvas saiti un maināmu gaismas leņķi. Svarīga ir sarkanās gaismas funkcija – sarkanā gaisma neapžilbina citus patvertnē esošos cilvēkus naktī, patērē ievērojami mazāk enerģijas un saglabā cilvēka dabisko redzi tumsā.

Parametri: Galvas lukturis*
Akumulatora tips: Litija polimēra (Li-Po) vai litija-jonu (Li-Ion);
 Akumulatora kapacitāte: ne mazāk kā 800 mAh;
 Uzlādes veids: USB-C pieslēgvieta;
 Gaismas plūsma: ne mazāk kā 300 lūmeni;
 Apgaismojuma režīmi: vismaz 3 (zems, vidējs, augsts) un sarkanā gaisma;
 Darbības laiks ekonomiskajā režīmā: ne mazāk kā 8 stundas;
 Darbības laiks maksimālajā režīmā: ne mazāk kā 2 stundas;
 Aizsardzības klase: vismaz IPX4;
 Uzlādes laiks: ne ilgāks par 4 stundām;
 Aprīkojums: regulējama galvas lente un uzlādes/akumulatora līmeņa indikators.
	24.5.7.
	*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	50.
	Ķīmiskie gaismas kociņi
	Avārijas un rezerves apgaismojums ekstremālās situācijās.
	Pilnīgi ūdensdroši, ugunsdroši un sprādziendroši gaismas avoti, kas darbojas uz ķīmiskas reakcijas pamata (saliecot kociņu). Vienreizlietojami, nodrošina patstāvīgu blāvu gaismu līdz pat 12 stundām un tiem nav nepieciešamas baterijas. Tiem ir neierobežots uzglabāšanas laiks hermētiskā iepakojumā.
	24.5.7.
	

	51.
	Ilgi luminiscējošas ugunsdrošības un civilās aizsardzības zīmes un lentes
	Izeju, durvju rokturu, pakāpienu, evakuācijas maršrutu apzīmēšanai. Ugunsdzēsības aparātu, un pirmās palīdzības aptieciņas atrašanās vietas apzīmēšanai.
	Autonomas zīmes un lentes, kas "uzlādējas" no jebkuras gaismas un spīd tumsā bez jebkādas elektrības pieslēguma. Tām jābūt izgatavotām no augstas intensitātes materiāla, kas nodrošina redzamību vismaz 8 stundas pēc gaismas izslēgšanas.
	
	

	
	Sakaru nodrošinājums
	14.6.
	

	52.
	Mobilo sakaru signāla pastiprinātājs
	Uztver operatora bāzes stacijas signālu virs zemes un atkārto (pastiprina) to patvertnes telpās, nodrošinot pilnu zonu mobilajiem telefoniem.
	Ierīce, kas uztver vājo signālu no ārpuses un pārraida to uz pagrabu. Sistēma sastāv no trim galvenajām daļām: āra antenas, koaksiālā kabeļa un iekšējās antenas ar pastiprinātāja bloku.
	24.5.9.
	

	53.
	4G/5G Maršrutētājs (Rūteris) ar ārējās antenas pieslēgvietu
	Uztver mobilā interneta signālu caur kabeli no āra un patvertnē izdala jaudīgu Wi-Fi internetu. Viedtālruņos var ieslēgt Wi-Fi Calling (VoWiFi) funkciju, kas ļauj veikt parastos balss zvanus un sūtīt SMS caur Wi-Fi, pat ja pašam telefonam nav mobilās zonas.
	Alternatīva vai papildinājums mobilo sakaru signāla pastiprinātājam. Tā vietā, lai pastiprinātu tiešo telefona zonu, pagrabā tiek izveidots vietējais Wi-Fi tīkls.
	24.5.9.
	

	54.
	Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) un akumulatori
	Nodrošina mobilo sakaru signāla pastiprinātaja, rūtera un citu sakaru mezglu nepārtrauktu darbību elektrības traucējumu laikā.
	Ierīces ar jaudu vismaz 1000VA / 600W un automātiskās pārslēgšanās funkciju, kas savienota ar lielas ietilpības ārējo Deep-Cycle AGM vai LiFePO4 akumulatoru, kas spēj nodrošināt autonomu enerģijas padevi 24 līdz 48 stundu garumā.
	24.5.10.
	

	55.
	Portatīvais radio uztvērējs ar divējādu barošanu
	Vienvirziena sakaru uzturēšana, oficiālās informācijas un rīcības instrukciju saņemšana no valsts iestādēm vai starptautiskajiem ziņu dienestiem pilnīgas sakaru blokādes un elektroapgādes traucējumu apstākļos.
Jāparedz rezerves baterijas.
	Ierīcei jāatbalsta FM, AM/MW un SW (īsviļņu) diapazoni. Tā kā pagraba sienas bloķē radio viļņus, uztvērējam nepieciešama ārējās antenas ligzda (vada izvadei virszemē) un maināmu AA/AAA bateriju ligzdu. Korpusam jābūt triecienizturīgam un ar IPX4 mitruma aizsardzību.

Parametri
Uztveramās frekvenču joslas:
FM, AM/MW un SW (īsviļņu) diapazoni. Barošana: 230 V AC (50 Hz) elektrotīkls;
nomaināmas AA vai AAA baterijas.
Ārējās antenas pieslēgvieta: Aprīkots ar ligzdu ārējās antenas pievienošanai vai līdzvērtīgu risinājumu signāla uztveršanas uzlabošanai.
Skaļrunis: Iebūvēts.
Austiņu pieslēgvieta: 3,5 mm vai līdzvērtīga.
Antena: Iebūvēta teleskopiskā antena un iespēja pievienot ārējo antenu.
Korpuss: Triecienizturīgs.
Aizsardzības klase: Ne zemāka par IPX4.
Svars: Ne lielāks par 1,5 kg.
	24.5.10.
	Parametru piemēru skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	56.
	Signalizēšanas rezerves inventārs
	Vizuālai un akustiskai piesaistei, ja sakaru ierīces ir bojātas un glābēji atrodas tiešā tuvumā.
	Skaļa avārijas svilpe (virs 100 dB, bez bumbiņas korpusā).) 
Parametri:
Materiāls: Triecienizturīga plastmasa, alumīnijs vai cits korozijizturīgs un laikapstākļu iedarbībai noturīgs materiāls.
Konstrukcija: Bez kustīgām detaļām (bez bumbiņas korpusā), nodrošinot darbību arī mitros, putekļainos un aukstos apstākļos.
Skaņas intensitāte: Ne mazāka par 100 dB.
Skaņas frekvence: Ražotāja noteiktajā diapazonā, nodrošinot labi dzirdamu skaņas signālu ārpus telpām.
Izmēri: Garums: 50–80 mm;
Platums: 15–30 mm;
Augstums: 15–30 mm.
Svars: Ne lielāks par 30 g.
Stiprinājums: Aprīkota ar atveri auklas, karabīnes vai atslēgu gredzena piestiprināšanai.
Ekspluatācijas vide: Piemērota lietošanai telpās un ārpus telpām, mitrā, putekļainā un aukstā vidē.
Krāsa: Labi pamanāma (piemēram, oranža, dzeltena, sarkana, zaļa) vai ražotāja standarta izpildījumā.
	24.5.10.
	

	
	Iespēja iekļūt telpās patstāvīgi vai ar palīdzību
	14.2.1.
	

	57.
	Evakuācijas krēsli
	Paredzēti cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās spējām vai bezsamaņā esošu personu drošai, ātrai un kontrolētai nolaišanai lejā pa pagraba kāpnēm apdraudējuma gadījumā. To konstrukcija ļauj vienam vai diviem asistentiem veikt evakuāciju bez smagas celšanas.
	Speciālo krēslu galvenā tehnoloģiskā īpašība ir aizmugurējais kāpurķēžu un bremzēšanas siksnu mehānisms, kas rada drošu berzi pret pakāpienu malām un automātiski kontrolē nolaišanās ātrumu, ļaujot vienam asistentam bez smagas celšanas droši nogādāt cilvēku pagrabā, savukārt ikdienā konstrukcija ir salokāma un stiprināma pie sienas.

Parametri: Evakuācijas krēsls
Rāmja materiāls: Alumīnija sakausējums vai cits korozijizturīgs augstas izturības metāls.
Sēdekļa un atzveltnes materiāls: Nodilumizturīgs, ūdensnecaurlaidīgs un viegli dezinficējams sintētiskais materiāls.
Izmēri darba stāvoklī:
Augstums: 100–130 cm;
Platums: 50–65 cm;
Garums: 80–120 cm.
Izmēri salocītā veidā:
Augstums: 100–120 cm;
Platums: 30–55 cm;
Dziļums: 15–35 cm.
Svars: Ne smagāks par 20 kg.
Nestspēja: Ne mazāka par 180 kg.
Drošības siksnas: Vismaz 2 regulējamas drošības siksnas personas fiksēšanai transportēšanas laikā.
Rokturi: Ne mazāk kā 4 ergonomiski rokturi, nodrošinot krēsla drošu vadīšanu un pārvietošanu.
Pārvietošanās sistēma:
Aprīkots ar riteņiem pārvietošanai pa horizontālām virsmām.
Aprīkots ar kāpņu pārvietošanās sistēmu (slīdēm, kāpurķēžu mehānismu vai līdzvērtīgu risinājumu), kas nodrošina kontrolētu un drošu personas pārvietošanu pa kāpnēm.
Bremžu sistēma: Vismaz diviem riteņiem paredzēta bloķēšanas (bremzēšanas) funkcija.
Ekspluatācijas vide: Piemērots lietošanai telpās un ārpus telpām.
Tīrīšana: Virsmas piemērotas regulārai tīrīšanai un dezinfekcijai ar ārstniecības un glābšanas dienestos izmantotajiem dezinfekcijas līdzekļiem.
Krāsa: Ražotāja standarta izpildījumā vai labi pamanāma.
	24.4.6.
	Parametru piemēru skatīt: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/163633

	58.
	Evakuācijas paklājs (matracis) / evakuācijas palags bez rāmja

	Izmanto imobilizētu, gulošu pacientu vai smagi ievainotu cilvēku evakuācijai, velkot tos pa grīdu un lejā pa kāpnēm tieši uz pagraba patvertni. Tas ir neaizvietojams risinājums vietās, kur kāpnes ir pārāk šauras evakuācijas krēslam vai kur cilvēku nav iespējams sēdināt.
	Glābšanas līdzekļu pamatā ir īpaši izturīgs zemas berzes materiāls apakšpusē, kas ļauj cilvēku nest vai uz paklāja (matrača) slidināt lejā pa betona vai koka kāpnēm, kamēr iekšpusē iestrādātais putu slānis absorbē triecienus pret muguru un galvu, bet pacienta pilnīgu nekustīgumu un drošību.
Parametri: Evakuācijas paklājs (matracis) gulošu personu evakuācijai
Veids: Evakuācijas paklājs (matracis), paredzēts gulošu, imobilizētu vai smagi ievainotu personu pārvietošanai ārkārtas situācijās.
Pielietojums: Paredzēts personu evakuācijai pa grīdu, kāpnēm un citām evakuācijas trasēm, kad nav iespējams izmantot evakuācijas krēslu vai citu pārvietošanas aprīkojumu.
Materiāls: Augstas izturības, nodilumizturīgs, ūdensnecaurlaidīgs un viegli dezinficējams sintētiskais audums vai līdzvērtīgs materiāls.
Izmēri:
Garums: 180–220 cm;
Platums: 50–90 cm.
Svars: Ne smagāks par 10 kg.
Nestspēja: Ne mazāka par 150 kg.
Drošības siksnas: Ne mazāk kā 3 regulējamas siksnas personas drošai fiksācijai transportēšanas laikā.
Transportēšanas rokturi: Ne mazāk kā 6 ergonomiski rokturi, izvietoti abās paklāja pusēs, lai nodrošinātu pārvietošanu vienai vai vairākām personām.
Apakšējā virsma: Izgatavota no slīdoša vai zemas berzes materiāla vai aprīkota ar slīdvirsmu, kas atvieglo pārvietošanu pa grīdu un lejup pa kāpnēm.
Uzglabāšana: Paklāju iespējams sarullēt vai salocīt kompaktai uzglabāšanai.
Ekspluatācijas vide: Piemērots lietošanai telpās un ārpus telpām dažādos laikapstākļos.
Tīrīšana: Materiāls piemērots regulārai tīrīšanai un dezinfekcijai.
Krāsa: Ražotāja standarta izpildījumā vai labi pamanāma (piemēram, sarkana, oranža vai dzeltena).

Parametri: Nestuves/ evakuācijas palags bez rāmja*
Izmēri: 190 cm × 80 cm pieļaujamā novirze +/-10 cm (bez rokturiem)
Aprīkojums: ar vismaz 4 rokturiem sānu malās
Materiāls: Poliesters;
Materiāla īpašības: Ugunsizturīgs, ar antibakteriālu pārklājumu;
Maksimālā slodze: ne mazāk kā 150 kg.
Nestuves izmanto, lai cilvēku varētu ātri un droši pārvietot vai evakuēt.
	24.4.6.
	*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	59.
	Zvana pogas risinājums
	Paredzēts signalizēšanai no ēkas ārpuses uz patvertni.
	Uzstāda pie patvertnes galvenajām durvīm vai avārijas lūkas, lai jebkurš palīdzības meklētājs (pat guvis traumas vai nespēka stāvoklī) ar vienu vienkāršu spiedienu varētu aktivizēt skaņas (un gaismas) trauksmi pagrabā, paziņojot patvertnes iemītniekiem, ka pie ieejas atrodas cilvēks, kuram nepieciešama palīdzība vai durvju atvēršana.
	24.4.6.
	

	
	Ventilācija
	Svaigā gaisa nodrošināšanai -  dabiskā vai piespiedu ventilācija
	Esošas ventilācijas sistēmas nomaiņa, dažādu saistīto iekārtu uzstādīšana un papildus aprīkošana ir veicama bez saskaņošanas ar būvvaldi un  dokumentācijas. 
Ja jaunas ventilācijas sistēmas ierīkošanai nesošajā sienā ir nepieciešams izveidot caurumu, kas lielāks par 50mm, tad tas ir veicams ar paziņojumu par būvniecību, piesaistot sertificēta būvspeciālistu.
 
Ventilāciju ieteicams risināt atbilstoši II kategorijas patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām, kas noteiktas Patvertņu būvnormatīva LBN 210-25 37.punktā - "[ventilācijas atveres patvertnes ārējās norobežojošās konstrukcijās novieto tā, lai tās nebūtu vērstas uz āru taisni. [..]".  
	14.4.
24.4.7.
	

	
	Aizsardzības papildu risinājumi
	14.1.3.
	

	60.
	Koka materiālu vairogi (skaiduplāksne / saplāksnis)
	Ātra un ekonomiska logu aiznaglošana pirms dabas stihijām vai aktīvas karadarbības zonās, lai pasargātu telpas no lauskām un šķembām.
	Konstrukcijai ieteicams izmantot vismaz 18–22 mm biezus paneļus, kas ir viegli apstrādājami un pielāgojami jebkuram ailas izmēram uz vietas, nodrošinot labu aizsardzību pret lidojošiem priekšmetiem un stikla plīšanu, taču tie pilnībā bloķē dabisko gaismu un nespēj aizturēt lodes vai smagas šrapneļu šķembas.

Parametri: Koka plākšņu vairogi logu, durvju un citu ailu pagaidu aizsardzībai.
Materiāls: Orientēto skaidu plātne (OSB/3 vai līdzvērtīga) vai mitrumizturīgs bērza, skujkoku vai cita veida saplāksnis.
Plātnes izmēri:
Garums: 2400–2500 mm;
Platums: 1200–1250 mm.
Plātnes biezums: 18–22 mm.
Blīvums: Atbilstoši ražotāja specifikācijai.
Mitrumizturība: Piemērota īslaicīgai izmantošanai ārējās vides apstākļos.
Mehāniskā izturība: Piemērota logu, durvju un citu ailu pagaidu aizsardzībai pret mehānisku iedarbību un laikapstākļu ietekmi.
Apstrāde: Plātnes bez būtiskiem mehāniskiem bojājumiem, plaisām vai atslāņojumiem.
Svars: Atbilstoši izvēlētajam materiālam un izmēram.
Pielietojums:
Paredzēti ēku logu, durvju un citu ailu pagaidu aizsardzībai pēc bojājumiem vai ārkārtas situācijās, kā arī pagaidu norobežojošo konstrukciju, aizsargbarjeru un citu civilās aizsardzības vajadzībām nepieciešamu konstrukciju izveidei. Piemēroti izmantošanai glābšanas darbu laikā, katastrofu seku likvidēšanā, ēku konservācijā un pagaidu infrastruktūras izbūvē.
	24.4.3.
	   

	61.
	Metāla aizsargvairogi (Tērauda / Alumīnija plāksnes)
	Aizsardzībai pret šķembām un sprādziena viļņiem.
	Sistēmu veido 2–3 mm biezas cietas vai perforētas tērauda vai alumīnija plāksnes, kuras montē uz iepriekš fasādē sagatavotiem enkuriem.

Parametri: Metāla aizsargvairogi logu, durvju un citu ailu pagaidu aizsardzībai.
Materiāls: Cinkota tērauda vai alumīnija loksnes.
Konstrukcija: Sistēmu veido 2–3 mm biezas cietas vai perforētas metāla plāksnes, kuras paredzētas montāžai uz iepriekš ēkas fasādē sagatavotiem enkuriem.
Plākšņu izmēri:
Garums: atbilstoši aizsargājamās ailes izmēriem;
Platums: atbilstoši aizsargājamās ailes izmēriem.
Plākšņu biezums: 2–3 mm.
Korozijas aizsardzība: Cinkots tērauds vai korozijizturīgs alumīnijs, piemērots īslaicīgai un atkārtotai izmantošanai ārējās vides apstākļos.
Mehāniskā izturība: Piemērota logu, durvju un citu ailu pagaidu aizsardzībai pret mehānisku iedarbību, nesankcionētu piekļuvi un laikapstākļu ietekmi.
Montāža: Plāksnes paredzētas stiprināšanai uz iepriekš fasādē uzstādītiem enkuriem, nodrošinot ātru uzstādīšanu un demontāžu.
Apstrāde: Plāksnes bez būtiskām deformācijām, plaisām, korozijas pazīmēm vai asām neapstrādātām malām.
Svars: Atbilstoši izvēlētajam materiālam, biezumam un izmēram.
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	62.
	Smilšu maisu barjeras (Pagaidu nocietinājumi)
	Logu un durvju ailu pilnīga vai daļēja bloķēšana no ārpuses vai iekšpuses.
	Improvizētā sistēma, kas fiziskā blīvuma dēļ spēj efektīvi apturēt lodes, smagus šrapneļus un teicami slāpēt sprādziena viļņa enerģiju, taču tās izveide prasa fizisko darbu, laiku un materiālus maisu piepildīšanai ar smiltīm vai citu beramo materiālu, piemēram, granti, augsni vai mālu (vietējās grunts materiālu), dolomīta vai granīta šķembas.

Parametri: Smilšu maisi*
Izmērs: Platums: ne mazāks kā 45 cm; Garums: ne mazāks kā 75 cm.
Materiāls: 100% primārais polipropilēns (PP), austs; 
Materiāla blīvums: ne mazāks kā 75 g uz m2.
UV stabilizācija: Materiāls apstrādāts ar UV aizsardzību ilgstošai uzglabāšanai āra apstākļos.
Tips: Bez iekšējās polietilēna plēves Augšējā mala: Termiski griezta vai apšūta (pret iršanu); 
Pamatne: Dubulti nolocīta un nostiprināta ar industriālo šuvi paaugstinātai kravnesībai.
Krāsa: Balta vai haki zaļa.*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964
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	*Piemērs no https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/172964


	63.
	Manuāla smilšu maisu pildīšanas konstrukcija/ statīvs
	Paredzēta smilšu, grants, šķembu vai cita berama materiāla iepildīšanai maisos ar lāpstu.
	Parametri 
Konstrukcijas materiāls: Cinkots tērauds, pulverkrāsots tērauds, alumīnijs vai līdzvērtīgs korozijizturīgs materiāls.
Konstrukcijas veids: Brīvi stāvoša vai saliekama konstrukcija ar piltuvi un maisa turētāju.
Piltuves materiāls: Metāls vai triecienizturīga plastmasa.
Piltuves atveres izmērs: Ne mazāks kā 350 × 350 mm.
Maisa turētājs: Paredzēts standarta smilšu maisu nostiprināšanai pildīšanas laikā.
Piemērojamais maisa platums: 300–500 mm.
Darba augstums: 700–1000 mm.
Konstrukcijas svars: Ne smagāka par 20 kg.
Nestspēja: Ne mazāka par 50 kg.
Stabilitāte: Konstrukcijai jābūt stabilai pildīšanas laikā un aprīkotai ar platām atbalsta kājām vai līdzvērtīgu stabilizējošu risinājumu.
Mobilitāte: Viegli pārvietojama vienai vai divām personām; saliekama konstrukcija ir pieļaujama.
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	64.
	Liekšķere ar metāla kātu

	Paredzēta beramo materiālu pārvietošanai un šķūrēšanai.

	Parametri: Liekšķere (plakanā/šķūrēšanas lāpsta)* ar taisnu vai viegli ieliektu darba malu.
Kopējais garums: 1200 mm -  1350 mm (+/- 50 mm).
Svars: ne vairāk kā 3,0 kg (+/- 300 g).
Darba daļas materiāls: Rūdīts tērauds vai līdzvērtīgs izturīgs metāla sakausējums, kas nodrošina izturību pret deformāciju, nodilumu un koroziju.
Darba daļas izmēri:
- platums: 200–260 mm (+/- 50 mm).
- garums: 300–350 mm (+/- 50 mm).
Kāta materiāls: Metāla (tērauda vai alumīnija), kompozītmateriāla vai cita mehāniski izturīga materiāla kāts, kas droši un stingri savienots ar darba daļu.
Rokturis: Ergonomisks D-veida satvēriena rokturis no triecienizturīgas plastmasas vai polimēra.
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	65.
	Logu aizsargplēves
	Pasīvās aizsardzības risinājums, ko uzlīmē tieši uz esošā stikla. To izmanto, lai sprādziena vai trieciena laikā stikls nesabirtu tūkstošos asu lausku.
	Plēve ir pilnībā caurspīdīga un ikdienā vizuāli neredzama, bet trieciena brīdī tā notur saplēsto stiklu vienā masā, mazinot smagu traumu risku telpā esošajiem, taču ir efektīva tikai tad, ja tiek profesionāli nofiksēta pie loga rāmja ar speciālu strukturālo silikonu.

Parametri: Logu aizsargplēve
Plēves veids: Caurspīdīga drošības un aizsargplēve stikla virsmām.
Materiāls: Daudzslāņu poliestera (PET) plēve ar skrāpējumnoturīgu virsmas pārklājumu.
Plēves biezums: 100–300 μm.
Gaismas caurlaidība: Ne mazāka par 80%.
Ultravioletā (UV) starojuma aizturēšana: Ne mazāka par 95 %.
Redzamības īpašības: Optiski caurspīdīga, bez būtiskas attēla kropļošanas.
Līmējošais slānis: Pastāvīgas iedarbības caurspīdīga līmviela, piemērota uzklāšanai uz stikla virsmām.
Ekspluatācijas temperatūra: Ne mazāk kā –30 °C līdz +70 °C.
Mitrumizturība: Piemērota ekspluatācijai telpās un ārpus telpām.
Ruļļa platums: 100–183 cm.
Ruļļa garums: 20–50 m.
Funkcionālās īpašības:
· paredzēta stikla šķembu noturēšanai pie plēves stikla bojājuma gadījumā
· palielina stiklojuma noturību pret mehānisku iedarbību;
· samazina stikla šķembu izkliedi sprādziena viļņa, trieciena vai citu ārkārtas situāciju ietekmē;
· piemērota uzstādīšanai uz esošām stikla konstrukcijām.
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	66.
	Betona lego bloki
	Paredzēti pagaidu un pastāvīgu norobežojošo, atbalsta un aizsargkonstrukciju izveidošanai.
	Savstarpēji saliekami betona bloki ar pacelšanas enkuru ir universāls elements pagaidu un pastāvīgu konstrukciju izbūvei. To forma ļauj blokus salikt vienu uz otra bez javas vai citiem stiprinājumiem, nodrošinot ātru montāžu un demontāžu.

Parametri: Betona lego bloki*
Izmēri: 1200 mm × 600 mm × 600 mm pieļaujamā novirze ±5 mm;
Materiāls: Betons C20/25
Ar iebūvētu pacelšanas enkuru.
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