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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Aizsargķivere ar komplektāciju
	[bookmark: _Hlk240273249]Nr. p.k.
	Parametrs
	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Normatīvie akti, kuriem precei jāatbilst:
	2016. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK.
	

	2. 
	
	LVS EN 397 “Industriālas aizsargķiveres” vai ekvivalents; 
LVS EN 50365:2023 “Spriegumaktīvs darbs. Elektriski izolējošas ķiveres lietošanai zemsprieguma un vidējā sprieguma ietaisēs” vai ekvivalentam standartam;
LVS EN 12492 “Alpīnistu ekipējums. Alpīnistu ķiveres. Drošuma prasības un testēšanas metodes” vai ekvivalentam standartam – attiecībā uz aizsardzību, kas nepieciešama darbam augstumā un glābšanas darbiem.
	

	2.

	Aizsargķiveres minimālās prasības:

	2.1.
	Apraksts:
	Aizsargķivere paredzēta darbam augstumā, glābšanas darbiem un citiem darbiem, kuros nepieciešama lietotāja galvas aizsardzība pret mehānisku iedarbību. 
Pretendents norāda ražotāju un modeli.
	

	2.2.
	Izmēru diapazons:
	regulējams, vismaz 53–63 cm.
	

	2.3.
	Svars, g:
	ne vairāk kā 550 (bez piederumiem).
	

	2.4.
	Krāsa:
	dzeltena vai oranža.
	

	3.
	Konstrukcija un aizsardzības īpašības:

	3.1.
	Ārējais apvalks:
	izgatavots no triecienizturīga materiāla.
	

	3.2.
	Iekšējā regulēšanas sistēma:
	regulējama atbilstoši lietotāja galvas izmēram; regulēšanas mehānismam jānodrošina ķiveres stabila un cieša pozicionēšana uz galvas.
	

	3.3.
	Zoda siksna:
	regulējama, ar aizdares sprādzi un vismaz četriem stiprinājuma punktiem pie ķiveres. Konstrukcijai jānodrošina ķiveres stabila noturēšana uz galvas.
	

	3.4.
	Aizsardzības īpašības:
	ķiverei jānodrošina aizsardzība pret triecieniem, krītošiem priekšmetiem un sānu deformāciju atbilstoši piemērojamo standartu prasībām.
	

	4.
	Stiprinājumi un komplektācija:

	4.1.
	Stiprinājums lukturim:
	ķiverei jābūt aprīkotai ar stiprinājuma vietām luktura piestiprināšanai.
	

	4.2.
	Lukturis:
	ķiveres komplektā jābūt lukturim, kas stiprināms pie ķiveres. Lukturim jānodrošina balts apgaismojums ar gaismas plūsmu ne mazāku par 400 lm visjaudīgākajā apgaismojuma režīmā.
	

	4.3.
	Acu aizsarga stiprinājums:
	ķiverei jābūt aprīkotai ar stiprinājuma vietām acu aizsarga piestiprināšanai.
	

	4.4.
	Acu aizsargs:
	ķiveres komplektā jābūt caurspīdīgam acu aizsargam, kas paredzēts aizsardzībai pret lidojošām daļiņām. Acu aizsargam jābūt stiprināmam pie ķiveres un paceļamam/nolaižamam, to nenoņemot no ķiveres. Acu aizsargam jāatbilst LVS EN ISO 16321-1 “Profesionāla acu un sejas aizsardzība. 1. daļa: Vispārīgas prasības” vai ekvivalentam standartam.
	

	5.
	Atbilstību apliecinošie dokumenti:
	[bookmark: _GoBack]Pretendentam kopā ar tehnisko piedāvājumu jāiesniedz ražotāja ES atbilstības deklarācija (EU Declaration of Conformity), kas apliecina piedāvātās aizsargķiveres atbilstību Regulai (ES) 2016/425 un piemērojamo standartu prasībām.
	

	6.
	Lietošanas termiņš:
	ražotāja noteiktais lietošanas termiņš – ne mazāk kā 5 gadi.
Pretendents norāda piedāvātās aizsargķiveres lietošanas termiņu un tā atskaites sākuma brīdi atbilstoši ražotāja dokumentācijai.
	

	7.
	Garantija:
	ne mazāk kā 24 mēneši.
	

	8.
	Lietošanas un kopšanas instrukcija:
	detalizēta instrukcija latviešu valodā par aizsargķiveres un komplektācijā iekļauto piederumu lietošanu, regulēšanu, pārbaudēm, tīrīšanu, kopšanu un uzglabāšanu.
	

	9.
	Informatīvs attēls:
	[image: ]
	

	10.
	Piegādes adrese:
	Rīgas teritorijas robežās.
	

	11.
	Piegādes laiks:
	Piegāde ne vēlāk kā 60 dienas no Līguma noslēgšanas dienas.
	




FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN (par gab.)
	Skaits
	Summa kopā EUR bez PVN

	1.
	Aizsargķivere ar komplektāciju
	
	50
	

	
	Summa kopā EUR bez PVN
PVN 21%
Summa kopā EUR ar PVN
	

	
	
	

	
	
	



Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas. 
Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv 
Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940

	
        (datums)
Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas. 
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