PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Bankas nosaukums 
	

	Bankas konta numurs
	

	SWIFT kods
	

	Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	




TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr. pēc kārtas.
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	1. 
	Biroja konteinerveida modulis (turpmāk – modulis).
Informatīvs attēls. 
[image: ]

	1.1.
	Modulim jābūt izgatavotam uz izturīgas tērauda nesošās konstrukcijas. 
	

	1.2.
	Moduļa telpas ārējiem izmēriem jābūt:
· Garums no 2.5 m līdz 3 m;
· Platums no  2.1 m līdz 2.5 m;
· Augstums no 2.1 m līdz 2.8 m.
	

	1.3.
	Modulim jābūt vismaz vienam atveramam un aizveramam logs. 
	

	1.4.
	Modulim jābūt aizslēdzamām ārdurvīm, kas piemērotas ekspluatācijai ziemas apstākļos un nodrošina siltumizolāciju, kā arī aizsardzību pret nokrišņu un aukstā gaisa iekļūšanu. Durvis jākomplektē ar slēdzeni un vismaz divām atslēgām. 
	

	1.5.
	Iekšpusei pilnā platībā jābūt nosiltinātai ar vismaz 50 mm biezu minerālvates kārtu vai ekvivalentu materiālu un apšūtai ar mitrumizturīgu skaidu plātni vai finieri (20mm +/-5 mm bieza).  
	

	1.6.
	Modulim jābūt ierīkotai mehāniskajai ventilācijai, ko var ieslēgt un izslēgt pēc vajadzības.
	

	1.7.
	Modulis jāaprīko ar elektrisko sildītāju, kura jauda ir pietiekama, lai ziemas apstākļos uzturētu telpā vismaz +18 °C, ja āra gaisa temperatūra ir līdz –20 °C. Sildītājam jābūt aprīkotam ar termostatu un aizsardzību pret pārkaršanu.
	

	1.8.
	Jābūt ierīkotai elektroinstalācijai ar vismaz četrām 230 V kontaktligzdām un apgaismojumam, lai tiktu izgaismota visa telpa atbilstoši darba aizsardzības prasībām darba vietas. 
	

	1.9.
	Modulim jābūt aprīkotam ar elektrosadali un ārēju pieslēguma vietu moduļa pievienošanai Pasūtītāja elektroapgādes tīklam.
	

	1.10.
	Modulim jābūt ar drošu un ūdens necaurlaidīgu konstrukciju.  
	

	1.11.
	Konstrukcijai jābūt piemērotai pārvietošanai ar krānu-manipulatoru izmantojot celšanas punktus un dakšu iekrāvēju (paredzot pamatnē dakšu kabatas).
	

	1.12.
	Nesošajai konstrukcijai jānodrošina droša moduļa pacelšana, transportēšana un atkārtota pārvietošana bez paliekošām deformācijām.
	

	1.13.
	Modulim jābūt paredzētiem uzstādīšanai un lietošanai āra apstākļos.
	

	2.
	Modulim jābūt jaunam un iepriekš nelietotam.
	

	3.
	Preces piegādes termiņš: ne vairāk kā  30 dienas vai ātrāk.
	

	4.
	Jānodrošina piegāde uz Krustpils ielā 10, Rīgā.
	

	      5.
	Garantija:
 Garantijai izgatavotajiem modulim jābūt vismaz 24 mēneši.
	





[bookmark: _GoBack]FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Skaits
	Summa kopā EUR bez PVN

	1. 
	Biroja konteinerveida modulis atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
	1
	



Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.09.2026. ieskaitot.

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: 
visvaldis.janelis@vugd.gov.lv
	
image1.jpeg




