TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Nr.
p.k.
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Kurpes (vīriešu)
	PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Modelis: KLASISKAS VĪRIEŠU KURPES

	2.
	Zoles stiprinājums
	kurpes izgatavotas pēc līmēšanas un/vai cauršūšanas zoles stiprināšanas metodes
	

	3.
	Virsa
	kurpes ar ērtu paplašinātu purngala daļu
	

	4.
	Materiāls
	kurpes izgatavotas no miecētas slīpētas gludas dabiskās ādas, kuras biezums ir vismaz 1,3 mm.
	

	5.
	Izstrādājuma krāsa
	melna. Kurpes ar atbilstošu krāsojuma dziļumu, kas nodrošina krāsas noturību valkāšanas procesā
	

	6.
	Odere
	dabiskās ādas vai dabiskās ādas un tekstilmateriāla kombinācija, bēšā vai citā ar izstrādājuma krāsu saskaņotā krāsā
	

	7.
	Diegi
	virsas detaļas savienotas ar izturīgiem sintētiskiem diegiem melnā krāsā, kas nodrošina šuves stiprību
	

	8.
	Zole**
	Formēta, melnā krāsā, no termoplasta. Zoles biezums ne mazāk kā 10 mm (ieskaitot reljefu).

Nodilumizturība vismaz: ≥ 0,9 g/cm³ → ≤ 400 mm³ vai < 0,9 g/cm³ → ≤ 300 mg atbilstoši standartam ISO 20871 vai ekvivalentam standartam.

Plīsumizturība vismaz: ≥ 0,9 g/cm³ → ≥ 5,0 N/mm vai ≤ 0,9 g/cm3 → ≥ 3,0 N/mm atbilstoši standartam ISO 20872 vai ekvivalentam standartam

Slīdes pretestība atbilstoši standartam ISO 24267 vai ekvivalentam standartam:
· uz priekšu vērsta papēža slīde (forward heel slip) - vismaz ≥ 0,28;
· uz priekšu vērsta plakanās daļas slīde (forward flat slip) – vismaz ≥ 0,30;
atpakaļ vērsta pēdas priekšdaļas slīde (backward forepart slip) – vismaz ≥ 0,30.
	

	9.
	Papēžu augstums
	ne augstāk par 3 cm ar zoli
	

	10.
	Iekšējā zole
	ielīmēta zole no dabiskās ādas vai dabiskās ādas un tekstilmateriāla kombinācijas, papēža un tiltiņa daļā dublēta ar mīkstu materiālu.
	

	11.
	Aizdare
	ar saitēm melnā krāsā, kas izvērtas caur atbilstoša skaita aizdares caurumiņu pāriem. Saites ir no sintētiska, neslidena materiāla
	

	12.
	Papildus zīmes (etiķetes)
	ražotāja firmas zīme un izmēru zīme uz kurpēm, apavi ir  marķēti atbilstoši MK 03.08.99 noteikumiem Nr.273 „Apavu izstrādājumu marķēšanas kārtība”
	

	13.
	Iesaiņojums
	katram izstrādājumam kartona kastīte uz kuras norādīts apavu ražotājs, ražošanas gads, apavu izmērs. Kastītē ievietoti apavu kopšanas un lietošanas noteikumi latviešu valodā.
	

	14.
	Izmēru skala
	no 39. līdz 50. izmēram pēc Eiropas apavu izmēru skalas
	

	15.
	Nestandarta izmēra piegāde
	jānodrošina arī nestandarta izmēri (mazie un lielie 1,5% apmērā no pasūtījuma kopējā apjoma), modelis var būt atšķirīgs, bet kvalitātei un funkcionalitātei jābūt līdzvērtīgai kā standarta izmēru apaviem
	

	16.
	Garantijas termiņš
	24 mēneši no preces piegādes dienas
	

	17.
	Ražošanas laiks
	apaviem jābūt ražotiem ne agrāk par 12 mēnešiem no pasūtīšanas brīža. Prece nedrīkst būt ražota Krievijā un Baltkrievijā.
	

	18.
	Piegādes termiņš
	140 dienas no pasūtījuma veikšanas dienas.
	


*Ja Tehniskajā specifikācijā kāda preces parametra tehniskā prasība nav noteikta, tad šim parametram ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartos noteiktajam.

[bookmark: _GoBack]**Pretendentam kopā ar tehnisko piedāvājumu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina piedāvāto apavu zoles atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, piemēram, kompetentas testēšanas laboratorijas izsniegti testēšanas pārskati vai citi līdzvērtīgi dokumenti, kuros norādīti attiecīgo pārbaužu rezultāti un izmantotās testēšanas metodes piedāvātajam apavu modelim.


