
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
	Nr. 
p.k.
	Pasūtītāja prasības pretendentam 
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1. 
	Uzlīme izgatavota no kvalitatīva pašlīmējoša materiāla ar apdrukas slāni un līmes slāni, kas nodrošina drošu un vienmērīgu pielipšanu paredzētajai virsmai. Pēc nepieciešamības uzlīme aizsargāta ar caurspīdīgu laminējumu vai aizsarglaku, nodrošinot apdrukas noturību pret mitrumu, berzi un citiem ārējās vides faktoriem.

	2. 
	Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici). 
Krāsa: melna. Pielietojamas gan iekštelpās, gan āra apstākļos. Uzlīmes ir luminiscējošas un termoizturīgas vismaz 100˚C. Paredzētas līmēšanai uz aizsargķiverēm. Var veidot viencipara un daudzciparu skaitļus. Cipari var tikt aizvietoti ar alfabēta lielajiem un mazajiem burtiem. Uzlīmes izmērs un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši.
	

	2.1.
	Cipara (burta) augstums 25 mm. 
Uzlīmes izmērs 40x40 mm 
Vizuāls attēls:
[image: ]
	

	2.2.
	Cipara (burta) augstums 25 mm. 
Līnijas izmērs 4x40 mm. 
Attālums starp cipariem (burtiem) līdz līnijai apakšā 3 mm. 
Vizuāls attēls:
[image: ]
	

	2.3.
	Cipara (burta) augstums 25 mm. 
Līnijas izmērs 4x40 mm. 
Attālums starp cipariem (burtiem) līdz līnijai apakšā 3 mm. 
Vizuāls attēls: 
[image: ]
	

	2.4.
	Cipara (burta) augstums 25 mm. 
Apļa diametrs 50 mm, līnijas biezums 4 mm. 
Vizuāls attēls: 
[image: ]
	

	2.5.
	Cipara (burta) augstums 25 mm. 
Kvadrāta rāmja vienas malas izmērs 50 mm, līnijas biezums 4 mm. 
Vizuāls attēls: 
[image: ]
	

	2.6.
	Cipara (burta) augstums 25 mm. 
Kvadrāta rāmja vienas malas izmērs 50 mm, līnijas biezums 5 mm. 
Vizuāls attēls: 
[image: ]
	

	2.7.
	Burta augstums 31 mm. 
Trīsstūra rāmja vienas malas izmērs 70 mm, līnijas biezums 4mm. 
Vizuāls attēls: 
[image: ]
	

	3. 
	Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici). 
Krāsa: 1+0. Izmērs: 517 mm x 270 mm (± 5 mm). Pielietojamas uzlīmēšanai uz autotransporta un laivu alumīnija un gumijas taisnajām un liektajām virsmām. Uzlīmes ir izturīgas pret saules gaismu, mitrumizturīgas, luminiscējošas. Var veidot viencipara un daudzciparu skaitļus. Cipari var tikt aizvietoti ar alfabēta lielajiem un mazajiem burtiem, veidojot tekstu. Telefona klausules piktogramma. Uzlīmes izmērs un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši. 
Vizuāls attēls: 
[image: ]
	

	4. 
	Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici). 
Krāsa: 4+0. Izmērs: līmējamā virsma – Ø 264 mm (± 1mm), nobeiguma apļa līnija Ø 254 mm (± 1mm). Pielietojamas uzlīmēšanai uz autotransporta taisnajām un liektajām virsmām. Izturīgas pret saules gaismu, mitrumizturīgas. VUGD emblēma. Uzlīmes izmēri un krāsu toņi tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši.
Vizuāls attēls: 
[image: ]
	

	5. 
	Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici). 
Pielietojamas uzlīmēšanai uz autotransporta taisnajām un liektajām virsmām. Izturīgas pret saules gaismu, mitrumizturīgas. Uzlīmes izmērs un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. 
Izmērs: 
· 90 mm; 
· 180 mm; 
· 450 mm. 
Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši. 
Vizuāls attēls: 
[image: ]
	

	6. 
	Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici). 
Pielietojamas iekštelpās, paredzēts līmēšanai uz iekštelpās izvietotām mēbelēm. Uz uzlīmēm attēloti cipari un skaitļi 1 – 99. Uzlīmes forma un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. 
Uzlīmes izmēri 60 x 60 mm ± 10 mm. Garantija vismaz 12 mēneši. 
	

	7. 
	Uzlīmes (dizaina izstrāde, maketa izveidošana saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJAM iesniegto paraugu vai skici). 
Pretendents nodrošina pašlīmējošo uzlīmju izstrādi, izmantojot pilnkrāsas apdruku 4+0 CMYK vai ekvivalentu. Pielietojamas uzlīmēšanai uz autotransporta taisnajām un liektajām virsmām. Izturīgas pret saules gaismu, mitrumizturīgas. Uzlīmes izmērs un krāsas toņi, tiek saskaņoti pirms izgatavošanas. Uzlīmei jābūt ar noņemamu aizsargpamatni, kas nodrošina ērtu uzlīmes uzklāšanu.
Uzlīmju izmēri:
· 50 x 90 mm ± 10 mm;
· 60 x 160 mm ± 10 mm;
· 150 x 450 mm ± 10 mm.
[bookmark: _GoBack]Garantija āra apstākļos vismaz 12 mēneši.
	

	8. 
	Precei jābūt jaunai un nelietotai.
	

	9. 
	Garantija ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes brīža.
	

	10. 
	Piegādes laiks: ne vairāk kā 30 dienu laika no pasūtīšanas brīža.
	

	11. 
	Piegādes adrese: Talejas iela 1, Rīga
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Summa kopā EUR (bez PVN)

	1. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 2.1. apakšpunktu. 
	

	2. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 2.2. apakšpunktu. 
	

	3. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 2.3. apakšpunktu.
	

	4. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 2.4. apakšpunktu.
	

	5. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 2.5. apakšpunktu.
	

	6. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 2.6. apakšpunktu.
	

	7. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 2.7. apakšpunktu.
	

	8. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 3. punktu.
	

	9. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 4. punktu.
	

	10. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 5. punktu (90 mm).
	

	11. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 5. punktu (180 mm).
	

	12. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 5. punktu (450 mm).
	

	13. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 6. punktu.
	

	14. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 7. punktu (50 x 90 mm).
	

	15. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 7. punktu (60 x 160 mm).
	

	16. 
	Uzlīme saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikuma 7. punktu (150 x 450 mm ± 10 mm).
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