PRETENDENTA PIETEIKUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācijā (e-pasts, tālruņa numurs) |  |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

**Dzeramā ūdens filtrēšanas iekārtu (turpmāk – iekārta) noma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)** |
|  | Iekārtu nomu adreses, skaits un piegādes kārtība: | |
|  | 1. Talejas iela 1, Rīga – 1 iekārta;  2. Slokas iela 66, Rīga – 1 iekārta;  3. Hanzas iela 5, Rīga – 2 iekārtas;  4. „Plauži”, Ķeipenes pagasts – 1 iekārta;  5. Raiņa iela 3, Jūrmala – 1 iekārta;  6. Meža prospekts 42, Jūrmala – 1 iekārta;  7. Noliktavu iela 1, Limbaži – 1 iekārta;  8. 1.maija laukums 2, Varakļāni – 1 iekārta;  9. „Kraukļi”, Cesvaines novads – 1 iekārta;  10. Ugunsdzēsēju iela 12, Strenči – 1 iekārta;  11. A.Kronvalda iela 52, Cēsis – 1 iekārta;  12. Skolas iela 24, Alsunga – 1 iekārta;  13. Ganību iela 63/67, Liepāja – 1 iekārta;  14. Višķu tehnikums 27, Višķu pag. – 1 iekārta;  15. Skolas iela 39, Ludza – 1 iekārta;  16. Atvaru iela 5, Pļaviņas – 1 iekārta;  17. Bauskas iela 1, Eleja – 1 iekārta;  18. Lielupes iela 1, Kalnciems – 1 iekārta;  19. Smilšu iela 39T, Viesīte – 1 iekārta;  20. Raiņa iela 24, Tukums – 1 iekārta;  21. Dobeles iela 16, Jelgava – 1 iekārta. |  |
|  | Piegādātājam jāveic iekārtu piegāde uz tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma 1.1. punktā norādītajām adresēm. Piegādātājam jāveic iekārtu uzstādīšanas darbi pasūtītāja atbildīgās personas norādītajā vietā. |  |
|  | Līguma darbības laikā iekārtu daudzums un atrašanās vietu adreses var mainīties un tikt papildinātas pusēm savstarpēji vienojoties. Adrešu maiņa nevar būt par pamatu izmaksu maiņai. |  |
|  | Iekārtas apraksts un tehniskie raksturlielumi: | |
|  | Iekārta paredzēta dzeramā ūdens sagatavošanai lietošanai pārtikā, un ļauj ūdeni sagatavot vairākos temperatūras režīmos. |  |
|  | Elektriskā tīkla spriegums 220-240 V, ~50Hz. |  |
|  | Iekārtas pieslēgumam pie ūdensvada ir jābūt aprīkotam ar ūdens pretnoplūdes aizsardzības ierīci - drošības vārstu. |  |
|  | Iekārtai jābūt aprīkotai ar filtru sistēmu, kura nodrošina dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. |  |
|  | Iekārtai ir jābūt brīdinājuma signāliem gan par filtru resursa izsīkšanu, gan par izmantoto maksimālo ūdens daudzumu, gan pēc laika limita. Filtru maiņu nodrošina Izpildītājs bez maksas. |  |
|  | Iekārtu aukstā ūdens tvertnei ir jābūt aprīkotai ar UV lampu, kura nepieciešama aukstā ūdens tvertnes profilaktiskai dezinficēšanai, vai citu līdzvērtīgu sistēmu. |  |
|  | Iekārtai ir jābūt novietojamai uz grīdas. |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana jānodrošina pasūtītāja norādītajā vietā pēc iespējas tuvāk ūdens ņemšanas vietai vai ērti pieejamā vietā. Iekārtas uzstādīšanas izmaksas iekļautas iekārtas nomas maksā. |  |
|  | Iekārtai ir jābūt tieši pievienotai ūdensvadam. |  |
|  | Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar ūdens spiediena padeves kontroli un signalizāciju ūdensvadā, kas attiecīgi signalizē par izmaiņām ūdens spiedienā un/vai ūdens spiediena zudumu. |  |
|  | Iekārtai jābūt aprīkotai ar brīdinājuma signālu par servisa nepieciešamību. |  |
|  | Iekārtām ir jābūt CE marķējumam. |  |
|  | Izpildītājām izvirzītās prasības: | |
|  | Lai apliecinātu dzeramā ūdens atbilstību Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra noteikumu Nr. 671 „ Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, piegādātājs pēc iekārtas uzstādīšanas apņemas veikt filtrētā ūdens paraugu analīzi un iesniegt rezultātu Pasūtītājam mēneša laikā no iekārtu uzstādīšanas (rādītājiem, kas atzīti par neatbilstošiem iepriekš veiktās ūdens paraugu analīzēs, kuru rezultātus nodrošina Pasūtītājs). |  |
|  | Izpildītājs apņemas veikt iekārtas apkopes atbilstoši iekārtas tehniskajām prasībām. |  |
|  | Izpildītājs iekārtai garantiju nodrošina visā iekārtas lietošanas laikā. |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena EUR bez PVN par 1 vienību | Cena EUR bez PVN kopā |
|  | Dzeramā ūdens filtrēšanas iekārtas nomas un apkalpošanas maksa kalendārajā mēnesī | gab. | 22 |  |  |
| Summa kopā EUR bez PVN | | | | |  |
| PVN 21% | | | | |  |
| Summa kopā EUR ar PVN | | | | |  |

**Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 23.05.2025. plkst. 12:00**

Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi:

[**martins.iders-bankovs@vugd.gov.lv**](mailto:martins.iders-bankovs@vugd.gov.lv)

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni. +371 26016035