|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta numurs |  |
| SWIFT kods |  |
| Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese) |  |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Aprīkojuma un remontmateriālu iegāde šļūteņu remontam**

Pretendents tehnisko piedāvājumu aizpilda detalizēti. Ja pretendents tehniskajā piedāvājumā norādīs vārdus “nodrošināsim”, “jā” ,“atbilst”, “piekrītam”, “apliecinām” vai tamlīdzīgi, izņemot vietas, kur tehniskajā specifikācijā tas ir noteikts, tad komisijai ir tiesības lemt par piedāvājumu atzīšanu par neatbilstošu tehniskās specifikācijas prasībām un to tālāk nevērtēt.

**“****Remontmateriālu komplekts ugunsdzēsības šļūtenēm”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pasūtītāja tehniskās prasības** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums**  **Atbilstoši kataloga detaļas Nr.**  ***(****aizpilda pretendents***)** |
| **Remontmateriālu komplekts ugunsdzēsības šļūtenēm** | | |
| 1. | Remonta materiālu komplektam jābūt paredzētam vulkanizācijas darbu veikšanas darbam ar termopreses iekārtu. |  |
| 2. | Paredzēts ugunsdzēsības šļūteņu ar ārējo sintētiskās dzijas (poliestera) vijumu un ar iekšējo kaučuka (gumijoto) slāni un pilnībā gumijoto un ar gumiju pārklāto ugunsdzēsības šļūteņu remontam (salīmēšanai) – vulkanizēšanai ar termopreses palīdzību attiecīgajā temperatūrā. |  |
| **Aprīkojums** | | |
| 3. | Plastmasas mērglāze līmes sajaukšanai – 1 gab. |  |
| 4. | Folija, izmērs 170 (± 10mm) x 80 (± 10mm) – iepakojumā no 500 - 1000 gab. |  |
| 5. | Vulkanizācijas procesa paātrinātājs (MTR šķidrums vai ekvivalents) no 225 līdz 600 g., – 1 gab. |  |
| 6. | Jēlgumijas rullis:  Biezums: Vismaz 0,8 mm;  Platums: ne mazāk kā 150mm;  Garums: no 1,5m līdz 2,5m. |  |
| 7. | Vulkanizācijas cements (SC 4000 vai ekvivalents): no 300 gr līdz 700 gr. |  |
| 8. | Cietinātājs cementam (SC4000 vai ekvivalents) no 15 līdz 30 gr. |  |
| 9. | Industriālais attaukotājs aerosolā no 300 līdz 700 ml – 1 gab. |  |
| 10. | Ielāps ugunsdzēšanas šļūtenēm ∅50 (± 5mm) – 10 gab. |  |
| 11. | Ielāps ugunsdzēšanas šļūtenēm ∅60 (± 5mm) – 10 gab. |  |
| 12. | ielāps ugunsdzēšanas šļūtenēm ∅80 (± 5 mm) – 10 gab. |  |
| 13. | Ielāps ugunsdzēšanas šļūtenēm 160 (± 10mm) × 80 (± 10mm) – 5 gab. |  |
| **Vispārīgās prasības** | | |
| 14. | **Lietošanas instrukcija:**  Detalizēta lietošanas instrukcija (-as) latviešu valodā |  |
| 15. | **Minimālais piegādes daudzums:**  Pretendents nevar noteikt minimālo pasūtījuma daudzumu. |  |
| 15. | Pasūtītajām ir tiesības (iespēja) iegādāties komplekta sastāvdaļas atsevišķi no komplekta, nemainoties to cenai. |  |
| 16. | **Piegādes vieta:** Lignuma iela 4a, Rīga |  |
| 17. | **Piegādes ilgums:**  Ne ilgāk kā 1 mēnesi no pasūtījuma veikšanas brīža. |  |

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

Finanšu piedāvājuma cenā ietilpst visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, transporta pakalpojumi u.c.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība/**  **daudzums** | **Cena EUR**  **bez PVN** |
| 1. | Remonta materiālu komplekts | komplekts |  |
| **Summa kopā EUR bez PVN** | | |  |

***Cenu atšifrējums remonta materiālu komplektam***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība/**  **daudzums** | **Cena EUR**  **bez PVN** |
| 1. | Plastmasas mērglāze līmes sajaukšanai | gab. |  |
| 2. | Folija, izmērs 170 (± 10mm) x 80 (± 10mm) – iepakojumā no 500 - 1000 gab. | 1000 gab. |  |
| 3. | Vulkanizācijas procesa paātrinātājs (MTR šķidrums vai ekvivalents) no 225 līdz 700 g., – 1 gab. | kg |  |
| 4. | Jēlgumijas rullis: biezums 0,8 mm, platums ne mazāk kā 150mm, garums no 1,5 līdz 2,5m – 1 gab. | tekošā metra izcenojums |  |
| 5. | Vulkanizācijas cements (SC 4000 vai ekvivalents) no 300 līdz 700 g. – 1 gab. | kg |  |
| 6. | Cietinātājs cementam (SC4000 vai ekvivalents) no 20 līdz 30 gr. – 1 gab. | 1 gr |  |
| 7. | Industriālais attaukotājs aerosolā no 300 līdz 700 ml – 1 gab. | 1 l |  |
| 8. | Ielāps ugunsdzēšanas šļūtenēm ∅50 (± 5mm) | 10 gab. |  |
| 9. | Ielāps ugunsdzēšanas šļūtenēm ∅60 (± 5mm) | 10 gab. |  |
| 10. | Ielāps ugunsdzēšanas šļūtenēm ∅80 (± 5mm) | 10 gab. |  |
| 11. | Ielāps ugunsdzēšanas šļūtenēm 160 (± 10mm) × 80  (± 10mm) | 5 gab. |  |
| **Summa kopā EUR bez PVN** | | |  |

*Ir iespēja iegādāties remontmateriālu komplektu pa sastāvdaļām, atsevišķi no komplekta, bet nemainoties to cenai.*

Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas

Vērtēšanas kritērijs: kritēriju atbilstība tehniskajai specifikācijai, piedāvājuma zemākā cena

Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi: [visvaldis.janelis@vugd.gov.lv](mailto:visvaldis.janelis@vugd.gov.lv)

Kontaktpersona: Visvaldis Janelis, 26125072

Piedāvājumu iesniegt līdz **06.10.2025. ieskaitot.**