PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
		

	Bankas nosaukums 
	

	Bankas konta numurs
	

	SWIFT kods
	

	Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	1. 
	Uzlīmes par kārtējas hidrauliskas testēšanas veikšanu 
Informatīvais attēls: 
[bookmark: _GoBack][image: ]
	

	2. 
	Ūdens izturīga, taisnstūris, 60 x 20 mm izmēra, oranžā vai gaiši zilā krasā ar divām 5 mm platām joslām uzlīmes gareniskas malas. 
Augšēja 5 mm josla sadalīta 12 sektoros tajos ierakstīas cipari no 1 līdz 12 (mēneši). 
Lejas 5 mm josla sadalīta uz 5 sektoriem tajos ierakstītas cipari no 29 līdz 33 (gadi). 
Vidēja uzlīmes daļa, starp joslām, uzraksts „VUGD  W/97 nākama HT”. Visi uzraksti un līnijas uz uzlīmes melnā krasā. 
Uzlīmes papīra pamatam jābūt viegli atdalāmam.
	

	3. 
	Pašlīmējoša lente uzpildīto saspiesta gaisa balonu marķēšanai aizblombēšanai
Informatīvais attēls:
[image: ]
	

	4. 
	Ūdens izturīga, 30 mm plata, 50 m vai 100 m ruļļos, dzeltena krasa ar divām 5 mm platam joslām pa mālam. 
Vidēja uzlīmes daļa, starp joslām visu lentes garuma atkārtots uzraksts „VUGD 300BAR”. 
Visi uzraksti un līnijas uz lentes melna krasa. 
	

	5. 
	Drukas kvalitātei jābūt vienmērīgai visā tirāžā, nodrošinot krāsu atbilstību, krāsu precizitāti un stabilitāti visos izstrādājumos.
	

	6. 
	Visiem izstrādājumiem jābūt izgatavotiem precīzi un pilnībā nepieļaujot vizuālus defektus
	

	7. 
	Izstrādājumos nav pieļaujami smērējumi, izplūdumi, krāsu un drukas nobīdes, plīsumi, burzījumi vai citi mehāniski vai vizuāli bojājumi.
	

	8. 
	Izstrādājumiem jābūt iepakotiem saiņos, kastēs vai citā atbilstošā iepakojumā, nodrošinot aizsardzību pret bojājumiem transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
	

	9. 
	Iepakojumam jānodrošina aizsardzība pret mitrumu, salocīšanu, mehāniskiem bojājumiem un citiem ārējiem ietekmes faktoriem.
	

	10. 
	Katram iepakojumam jābūt marķētam, norādot vismaz:
· izstrādājuma nosaukumu;
· eksemplāru skaitu iepakojumā.
	

	11. 
	Produkcija jāpiegādā nebojātā, lietošanai gatavā stāvoklī.
	

	12. 
	Maksimālais darba izpildes un piegādes termiņš: 30 kalendārās dienas.
	

	13. 
	Piegādes vieta: Krustpils iela 10, Rīga
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

	Nr.
p.k.
	Priekšmeta nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Cena gab./m EUR 
bez PVN
	Cena kopā EUR bez PVN

	1.
	Uzlīmes saskaņā ar tehnisko specifikāciju
	gab.
	1 000
	
	

	2.
	Pašlīmējoša lente saskaņā ar tehnisko specifikāciju
	m
	5 000
	
	

	Summa kopā EUR bez PVN
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