


PRETENDENTA PIETEIKUMS
	Nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs, adrese)
	



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Imobilizācijas dēļa stiprinājuma siksna
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja prasības pretendentam (specifikācija)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums (detalizēts apraksts, aizpilda pretendents)

	1.
	Universāla, viengabala vai divdaļīga regulējama stiprinājuma siksna cietušās personas drošai fiksācijai pie imobilizācijas dēļa (pretendents norāda ražotāju un modeli). 
	

	2.
	Siksnai jābūt savietojamai ar Spencer imobilizācijas dēļiem, tostarp B-BAK sērijas modeļiem B-BAK PIN un B-BAK PIN MAX.
	

	3.
	Siksnai jābūt izgatavotai no izturīga sintētiska materiāla (poliestera, neilona vai ekvivalenta), kas piemērots atkārtotai lietošanai.
	

	4.
	Siksnas garumam jābūt regulējamam un droši fiksējamam izvēlētajā pozīcijā, nodrošinot šādu regulēšanas diapazonu:
· viengabala siksnai – minimālais garums ne lielāks par 70 cm, maksimālais garums ne mazāks par 190 cm;
· divdaļīgai siksnai – minimālais garums ne lielāks par 70 cm, maksimālais garums ne mazāks par 150 cm.
	

	5.
	Siksnas platumam jābūt 50 mm (±5 mm).
	

	6.
	Siksnai jābūt aprīkotai ar ātri atveramu un droši fiksējamu plastmasas vai metāla sprādzi.
	

	7.
	Siksnai jābūt droši piestiprināmai pie imobilizācijas dēļa, izmantojot tam paredzētās stiprinājuma vietas.
	

	8.
	Siksnai jāatbilst Regulas (ES) 2017/745 prasībām par medicīniskajām ierīcēm un jābūt paredzētai pacienta drošai fiksācijai pie imobilizācijas dēļa.
	

	9.
	Precei jāpievieno lietošanas un kopšanas instrukcija latviešu valodā.
	

	10.
	Precei jābūt jaunai un nelietotai.
	

	11.
	Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši no piegādes brīža.
	

	12.
	Piegādes laiks: ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtīšanas dienas.
	

	13.
	Piegādes adrese:
Rīgas teritorijas robežās.
	




FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Finanšu piedāvājuma cenā ietilpt visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (tai skaitā izkraušana Pasūtītāja noliktavā).

	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Cena EUR bez PVN (par gab.)
	Skaits
	Summa kopā EUR bez PVN

	1.
	Imobilizācijas dēļa stiprinājuma siksna
	
	114
	

	
	Summa kopā EUR bez PVN
PVN 21%
Summa kopā EUR ar PVN
	

	
	
	

	
	
	



Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas. 
Pretendenta tehnisko piedāvājumu nosūtīt uz e-pasta adresi ilze.vinke@vugd.gov.lv 
Jautājumu vai neskaidrību gadījuma zvanīt pa tālruni. +371 23777940

	
        (datums)
Norēķinu kārtība: ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preces piegādes dienas. 





