Darba daudzumu un izmaksu saraksts

Limbažu nodaļas autoceļu tīklā

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izmaksu pozīcija | Specifikācijas Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums | Vienības cena LVL | Kopējā izmaksa LVL |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autoceļš P12 Limbaži - Salacgrīva** | |  |  |  |  |
| 1 | IU 4.2.2. | Nesaistīta seguma atjaunošana | m3 | 410 | 24.09 | 9876.90 |
| 2 | IU 5.2.3. | Ceļa sāngrāvja tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē | m3 | 1350 | 3.74 | 5049.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autoceļš V78 Saulkrasti - Vidriži** | |  |  |  |  |
| 1 | IU 4.2.5. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotas grunts ceļos | m3 | 120 | 15.91 | 1909.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autoceļš V125 Katvari - Ozoli** | |  |  |  |  |
| 1 | IU 2.2.2.1.2.1. | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4 m iebūve | m | 6 | 62.16 | 372.96 |
| 2 | IU 2.2.2.1.2.2. | Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5 m iebūve | m | 10 | 77.07 | 770.70 |
| 3 | IU 5.2.3. | Ceļa sāngrāvja tīrīšana ar ekskavatoru, izmetot grunti atbērtnē | m3 | 290 | 3.74 | 1084.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Autoceļš V166 Valmiera - Dikļi - Augstroze** | |  |  |  |  |
| 1 | IU 2.2.2.1.3.2. | Dz/bet. caurtekas ar diametru 0,75 m remonts ar esošiem posmiem | m | 4 | 91.00 | 364.00 |
| 2 | IU 2.2.2.1.3.3. | Dz/bet. caurtekas ar diametru 1,0 m remonts ar esošiem posmiem | m | 4 | 135.57 | 542.28 |
| 3 | IU 4.2.5. | Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotas grunts ceļos | m3 | 130 | 15.91 | 2068.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kopā :** |  |  |  | **22037.94** |
|  |  | **PVN 21% :** |  |  |  | **4627.97** |
|  |  | **Pavisam kopā :** |  |  |  | **26665.91** |